Pöttinger prezentuje TOP VT 12540 C

Top praca dla zapewnienia najlepszej paszy

Jako specjalista od gospodarowania na użytkach zielonych Pöttinger zawsze stawia na najwyższą jakość i efektywność pracy, aby zapewnić najlepszą paszę.  
Producent maszyn rolniczych rozszerza swoją ofertę zgrabiarek czterokaruzelowych o nowy model TOP VT 12540 C, który wyróżnia się zwartą budową i dużą zwrotnością. Dzięki niewielkiemu ciężarowi zgrabiarkę tę można bezpiecznie używać także do pracy na zboczach, bez ryzyka utraty wydajności.

**Perfekcyjne zgrabianie zapewnia czystą paszę**

Wygięte palce TOP VT 12540 lekko podbierają paszę, co zapewnia czyste zgrabianie, bez ciągnięcia paszy po ziemi. W zależności od potrzeb do wyboru są podwozia cztero- lub pięciokołowe. Doposażenie w koło MULTITAST zapewnia idealne kopiowanie nierówności pola. Wysokość zgrabiania można regulować ręcznie za pomocą korby. W opcji koło MULTITAST jest regulowane automatycznie wraz z podwoziem karuzeli.

Zawieszenie kardana karuzeli daje zgrabiarce wystarczającą swobodę ruchu, aby mogła dopasowywać się do nierówności pola w trzech płaszczyznach.  
Obydwie przednie karuzele są odciążone hydraulicznie, a tylne mechanicznie. Zapewnia to równomierny rozkład nacisku.

**Elastyczność zastosowania i możliwości dopasowania**

Szerokość roboczą TOP VT 12540 C można regulować hydraulicznie w zależności od potrzeb. Przeszkody w postaci słupów elektrycznych lub drzew oraz klinowe zakończenia pól nie stanowią żadnego problemu. Napęd wszystkich czterech karuzeli odbywa się mechanicznie poprzez wałek przegubowy. W zależności od planowanej kolejnej maszyny w systemie zbioru tylne karuzele można ustawić bez użycia narzędzi w trzech różnych pozycjach. W ten sposób szerokość pokosu jest regulowana w zakresie od 1,20 do 2,00 m.

**Wygodna i łatwa obsługa**

Zgrabiarka jest zaczepiona przez stabilne ramię rurowe. Podwójnie podparty punkt obrotu zapewnia długi czas eksploatacji oraz duży kąt skrętu. TOP VT 12540 C jest standardowo wyposażony w sterowanie preselekcyjne Basicline. Zawór dwustronnego działania służy do podnoszenia i składania wszystkich karuzeli. Zintegrowane zawory sterowania sekwencyjnego dbają o to, żeby przednie karuzele były zawsze podnoszone i opuszczane jako pierwsze. Obydwie przednie karuzele mogą być podnoszone i opuszczane razem lub oddzielnie za pomocą terminala BASIC CONTROL. W celu regulacji szerokości roboczej, dwie przednie karuzele są obsługiwane za pomocą oddzielnych siłowników sterujących.

Podczas transportu po drogach publicznych zgrabiarka pozostaje na wysokości poniżej 4,00 m bez konieczności zdejmowania ramion, co znacznie ułatwia obsługę.

Krótkie okna pogodowe podczas żniw wymuszają stosowanie niezawodnych maszyn i taką właśnie maszyną jest TOP VT 12540 C firmy Pöttinger.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Gras, draußen, Himmel, Landwirtschaft enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Ein Bild, das Gras, draußen, Himmel, Baum enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| TOP VT 12540 C jest niezawodny i bardzo zwrotny | TOP VT 12540 C jest niezawodny i bardzo zwrotny |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/135616> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/135615> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>