JUMBO 5000 – ciąg dalszy historii sukcesu

Wejście na wyższy poziom wydajności

JUMBO firmy Pöttinger to wysokowydajna przyczepa silosową charakteryzującą się maksymalną wydajnością, wysoką efektywnością pracy, niezawodnością i najwyższym komfortem obsługi. Wychodząc na przeciw oczekiwaniem rynku seria JUMBO została rozszerzona o nowy model. Młodszy brat JUMBO 7000 i 8000 to kompaktowa przyczepa samozbierająca ze sprawdzoną technologią. JUMBO 5000 – sześć nowych modeli o pojemności załadunkowej od 32 do 54 m3 zgodnie z normą DIN – łączy w sobie istotne cechy użytkowe i jest przyczepą o wszechstronnym zastosowaniu.

**Czysty zbiór znaczy czysta pasza**

Jednym z najważniejszych zadań stawianych JUMBO 5000 jest zapewnienie czystego zbioru w każdych warunkach pracy. Przyczepa zapewnia to dzięki 6-rzędowemu, wszechstronnemu podbieraczowi o szerokości pracy 1890 mm i 7-rzędowemu podbieraczowi Profi o szerokości 2350 mm zgodnie z normą DIN.
Oba podbieracze są obustronnie sterowane przez stalową krzywkę. Palce są prowadzone lekko nadążnie, co zapobiega wbijaniu się ich w ziemię i uszkadzaniu runi. Obydwa koła kopiujące i opcjonalna rolka koła kopiującego tworzą stabilny trójkąt podparcia. Ponadto podbieracz z zakresem wychylenia 170 mm na kole kopiującym kompensuje nierówności podłoża i zapewnia doskonałe kopiowanie terenu.

Centralnym elementem JUMBO 5000 jest rotor załadowczy ze zoptymalizowanym kształtem zębów o grubości 10 mm.
Średnica rotora załadowczego wynosi 800 mm. Dzięki spiralnej formie rotor przy zaangażowaniu niewielkiej mocy aktywnie prowadzi paszę przez noże, które tną ją na odcinki długości 34 mm. Dzięki szerokości 1 580 mm rotor JUMBO-5000 jest bardzo wydajny. Nawet mokry i krótki materiał jest perfekcyjnie przejmowany z podbieracza. Zapewnia to większą wytrzymałość i dłuższy czas eksploatacji.

**Zawsze ostre noże**

Krótka pasza jest korzystna nie tylko dla karmienia przeżuwaczy, pozwalając na oszczędność paszy treściwej, ale także ze względu na efektywniejsze i lepsze zagęszczenie pryzmy. Dzięki krótko tnącemu zespołowi tnącemu POWERCUT z 45 nożami, pasza jest cięta na małe odcinki długości zaledwie 34 mm. Wszystkie noże są indywidualnie zabezpieczone przed ciałami obcymi, co zapobiega nieefektywnym przestojom. Wychylenie belki nożowej EASY MOVE pozwala na prostą i komfortową wymianę noży lub ich obrócenie.

Tylko ostre noże gwarantują optymalną jakość cięcia, niskie zużycie energii i większą przepustowość. Ostrzałka do noży AUTOCUT umożliwia komfortowe ostrzenie bezpośrednio w przyczepie.

**Duża różnorodność modeli**

JUMBO jest przyczepą wielozadaniową i zapewnia zbiór, cięcie, zagęszczenie i transport w jednej maszynie. JUMBO 5000 jest oferowane w pojemnościach załadunkowych od 32 do 54 m3 zgodnie z normą DIN. Ruchoma ściana przednia jest standardem i zapewnia dodatkową przestrzeń załadunkową wielkości 4,3 m3 przy tej samej długości przyczepy i sprawia, że przyczepa jest bardziej kompaktowa. Dodatkowo ściana przednia zapewnia lepszą zwrotność nawet na wąskich polach i drogach.

Standardowy system automatycznego załadunku gwarantuje wysoki komfort pracy oraz optymalne zagęszczenie i załadunek.

Ponadto JUMBO 5000 jest również oferowane w wersji DB (Discharge Beater) z wałkami dozującymi do spulchnienia i równomiernego wyładunku masy.

JUMBO DF (Dry Forage) to przyczepa samozbierająca do zbioru materiałów suchych, jak siano, słoma i lucerna. Do tego absolutnie niezbędna jest solidna osłona, która zapobiega przesuwaniu się masy w górę, gdy rotor podaje nowy materiał do przestrzeni załadunkowej. Wytrzymała i solidna osłona przestrzeni ładunkowej jest standardem w JUMBO-5540.

**Wyższy komfort w serii**

Zautomatyzowane funkcje zwiększają komfort i gwarantują wsparcie w każdej sytuacji podczas pracy. Bogaty pakiet oświetlenia w różnych wersjach zapewnia najwyższy komfort pracy nawet podczas długich dni pracy. Dzięki standardowej osi skrętnej JUMBO jest wyjątkowo zwrotne i delikatne dla podłoża, dzięki czemu nadaje się do pracy na polach o różnej wielkości. JUMBO 5000 kompatybilnym z ISOBUS można sterować za pomocą dostępnych na życzenie terminali POWER Control, EXPERT 75 lub CCI 1200.

Wprowadzając na rynek JUMBO 5000, światowy lider w produkcji przyczep samozbierających Pöttinger wzbogaca klasę kompaktowych i wydajnych przyczep o dużej pojemności o nowy model.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| JUMBO 5370 DB, kompaktowe i mocne | JUMBO 5370 DB, wyjątkowo wydajne |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/129467> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/129487> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>