AEROSEM VT, nowość z komfortowym sterowaniem Profiline

Ochrona gleby, zwarta budowa i zwrotność

Pneumatyczne, ciągane kombinacje do siewu AEROSEM VT 5000 DD o szerokości roboczej 5,0 m i AEROSEM VT 6000 DD o szerokości roboczej 6,0 m - teraz z komfortowym sterowaniem Profiline - są tak wszechstronne, jak obszary ich zastosowania w rolnictwie.

**Wygodna obsługa**

Profiline oznacza sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi siewnika AEROSEM VT. Maszyny są zasilane olejem wyłącznie przez złącza Load-Sensing ciągnika, a wszystkie narzędzia są sterowane elektro-hydraulicznie za pomocą bloku hydraulicznego. Obsługa odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na terminalu lub automatycznie za pośrednictwem Task Controller przy użyciu Section i Variable Rate Control. Wszystkie narzędzia robocze są pozycjonowane automatycznie i precyzyjnie. Docisk redlic jest teraz również regulowany automatycznie.

**Precyzyjne ustawienie i oszczędność czasu**

Podczas pracy narzędzia robocze można precyzyjnie dostosować się do danych warunków glebowych. Niezależnie od Section Control, sekwencje podnoszenia i opuszczania narzędzi można również ustawić na podstawie czasu lub drogi. Można również dezaktywować pojedyncze narzędzia robocze. Monitorowanie przez czujniki umożliwia samodzielny proces składania maszyny.

**Kontrola na uwrociu (Headland Control)**

Funkcja Headland Control zatrzymuje i ponownie uruchamia maszynę na linii uwrocia z najwyższą dokładnością. Bez Task Controller obsługa odbywa się przez wykorzystanie czujnika uwrocia. W przypadku korzystania z funkcji kontrolera zadań TC-GEO/TC-SC podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pośrednictwem ich sygnału.

**Task Controller Geo**

Task Controller Geo umożliwia obsługę maszyny za pomocą kart aplikacji. Głębokość robocza brony wirnikowej, docisk redlic oraz dawki nasion i nawozu są następnie dostosowywane do specyfiki powierzchni częściowych na polu. Pozwala to na efektywne wykorzystanie cennych zasobów, a tym samym ich oszczędzanie.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| AEROSEM VT 5000 DD, kompaktowa, przyjazna dla gleby kombinacja do siewu | AEROSEM VT 6000 DD, nowość z komfortowym sterowaniem Profiline |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/143620> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/143619> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku:<http://www.poettinger.at/presse>