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TOP V 6520 C : un nouvel andaineur maniable de PÖTTINGER
Grâce à sa tête d'attelage pivotante innovante et à une adaptation optimale au sol, pour un fourrage de grande qualité
Le nouveau TOP V 6520 C est un andaineur compact à deux rotors porté, doté d'une maniabilité exceptionnelle – idéal pour les exploitations où les volumes de fourrage sont constamment élevés et où les manœuvres sont fréquentes. Grâce à sa tête d'attelage pivotante innovante, l'andaineur à dépose centrale suit fidèlement la trajectoire du tracteur dans les virages. La force de centrage élevée des amortisseurs mécaniques de la tête d'attelage pivotante permet à la machine de continuer à fonctionner en douceur, sans à-coups et sans oscillation latérale. De plus, toute perte de contrôle dans les pentes est ainsi évitée.
La fixation cardanique des rotors permet une adaptation tridimensionnelle au sol. La nouvelle roue de jauge MULTITAST, disponible en option et montée directement sur la tête d'attelage, permet à l'andaineur de glisser sur toutes les irrégularités du sol. Grâce à ces caractéristiques, cet andaineur garantit un andainage soigné, une faible teneur en terre et, par conséquent, un fourrage de grande qualité. Les essieux tandem permettent de compenser parfaitement les irrégularités du sol. Cela garantit une bonne stabilité et un fonctionnement silencieux même à vitesse élevée.
Manœuvres en douceur, transport compact
Sur les fourrières, la machine est relevée confortablement par le relevage tracteur, et centrée en douceur en position médiane. La garde au sol du TOP V 6520 C facilite les manœuvres et évite de défaire les andains traversés. Le TOP V 6520 C se distingue également par sa position de transport compacte, dans laquelle le centre de gravité de la machine est proche du tracteur. 
Une machine fiable et polyvalente
La largeur de travail peut être réglée mécaniquement de 5,9 m à 6,5 m et s'adapte à chaque matériel de récolte. Les largeurs d'andain obtenues sont comprises entre 1 et 1,6 m. L'andaineur TOP V 6520 C est donc idéal pour les grandes quantités de fourrage ou en combinaison avec des outils de récolte plus petits. 
Avec ce nouvel andaineur, PÖTTINGER propose une machine d'une solidité à toute épreuve. Le poids et les coûts ont été réduits, tout en conservant une robustesse élevée. La TOP V 6520 C est un matériel fiable sur lequel on peut compter, et particulièrement pendant la saison de récolte, lorsque chaque minute compte.
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	Le TOP V 6520 C est compact et maniable
	L'andaineur à deux rotors avec dépose centrale se distingue par une excellente adaptation au sol
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D'autres photos et images d'illustration sont disponibles sur le site internet de PÖTTINGER à l'adresse : https://www.poettinger.at/fr_fr/services/downloadcenter
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