[bookmark: _Hlk211338492][image: ][image: ]Presse-Information Juli 2026                                 

BOSS 5000 MASTER Förderschwingen-Ladewagen von Pöttinger
EVOMATIC Ladeaggregat für leistungsstarke Ernte; zahlreiche neue Features
Mit einem umfassenden Paket von Neuerungen startet der BOSS 5000 MASTER von Pöttinger in die neue Saison: Das Ladevolumen wurde um 5 % vergrößert, die serienmäßige Ladeautomatik sorgt für hohe Ladekapazitäten und umfassenden Komfort. Die nun mit optional 2,10 m Breite erhältliche Pick-up nimmt auch großvolumige Schwade mit Leichtigkeit auf. Noch mehr Schonung der wertvollen Ressource Boden bringt die neue große Reifendimension von 710/35-R22,5, die nun auch für das 13-Tonnen-Fahrwerk verfügbar ist.
Pöttinger-Entwicklung EVOMATIC: mehr Leistung, mehr Futterschonung
Der BOSS 5000 MASTER ist mit dem innovativen EVOMATIC Ladeaggregat ausgestattet. EVOMATIC ist eine Eigenentwicklung von Pöttinger auf Basis der klassischen Förderschwinge, die nun in die BOSS Baureihe Einzug hält. Es verbindet die Vorteile des traditionellen Förderschwingenaggregates und schafft dabei rund 25 % mehr Ladeleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen Schwingenwagen. Das EVOMATIC Ladeaggregat zeichnet sich durch beeindruckende Laufruhe aus und sorgt für maximale Futterschonung. Vier geteilte Förderelemente transportieren das Futter kontinuierlich und schonend durch die Messer in den Laderaum. Dank der robusten Bauweise bleiben Verschleiß und Wartungsaufwand gering.
Mit seiner EASY MOVE Messerbalkenausschwenkung (optional verfügbar beim 16- und 31-Messer-Schneidwerk) kann der BOSS 5000 MASTER mit seinen Kollegen aus dem Hochleistungssektor mithalten. Zudem überzeugt er mit einem modernen, durchdachten Design. Individuelle Ausstattungsoptionen machen den neuen BOSS 5000 MASTER von Pöttinger zu einem schlagkräftigen Multitalent in der Grünlandernte bei der Herstellung von Silage, Heu, Grünfutter, Heulage oder Stroh – insbesondere für landwirtschaftliche Familienbetriebe.
Dry Forage Variante für Trockengüter
Speziell für Trockengüter wie Heu, Stroh oder Luzerne hat Pöttinger den BOSS 5000 DF mit 39 m2 oder 45 m2 entwickelt. Die Dry Forage Variante bietet maximales Ladewagenvolumen für stark angewelktes Erntegut oder Erntegut mit geringer spezifischer Dichte – dies ermöglicht maximale Zuladung und somit eine erhöhte Wirtschaftlichkeit auf langen Transportwegen.
Der BOSS 5000 DB (Discharge Beater) Förderschwingen-Ladewagen legt mit seinen beiden Dosierwalzen (standardmäßig) einen gleichmäßigen Futterteppich am Silo ab. Form und Stellung der Zinken verhindern Paketbildung beim Futter, zudem werden Grashalme gleichmäßig aus dem Laderaum geworfen. Diese Modell kann zusätzlich mit einem hydraulisch betriebenen Querförderband mit Richtungsumschaltung ausgestattet werden. Es erleichtert das Abladen von Grünfutter direkt am Futterbarren. Auch Heu oder Strohwird mittels Gebläse an den Lagerort transportiert.
Der BOSS 5000 ist der leistungsstärkste Förderschwingenladewagen von Pöttinger – für hochwertiges Futter bei hoher Durchsatzleistung.
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