Pöttinger pokazuje siłę w kosiarkach tylnych: Nowy NOVACAT 402 ED

Austriacki producent maszyn rolniczych Pöttinger rozszerzył swoją szeroką ofertę kosiarek o kolejną maszynę: NOVACAT 402 ED o szerokości roboczej 3,88 m jest największą zawieszaną z tyłu kosiarką ze spulchniaczem na rynku.

**Szybkie i równomierne schnięcie**

Spulchniacz palcowy **w NOVACAT 402 ED** troszczy się o luźne, równomierne odłożenie pokosu. Nazwa ED (Extra Dry) jest tego gwarantem. Palce w formie V wykonane z hartowanej stali są łożyskowane gumowymi elementami. To zapewnia długi czas ich użytkowania. Palce roztrząsają źdźbła Zaokrąglona forma dużej pokrywy spulchniacza i regulowane kierownice pokosu umożliwiają luźne, równe odłożenie pokosu i szybki, równomierny proces schnięcia. Intensywność spulchniana może być zmieniana. Odpowiednio do potrzeb możliwe jest szerokie rozrzucenie pokosu lub bardziej zwarte.

Nowością w NOVACAT 402 ED jest lekka pokrywa ochronna spulchniacza. Jest ono częściowo wykonana z aluminium.

Hydrauliczne cięgno dolne gwarantuje łatwe sprzęganie bez obracania ramion podnośnika przy traktorze. Dodatkową korzyścią jest to, że kosiarka jest prawidłowo odciążona, a na uwrociu znajduje się w optymalnej odległości podłoża. Podczas podnoszenia belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik. Dzięki temu przez pokos można ostrożnie przejechać, a kosiarka jest stabilna podczas transportu.

Do **transportu** kosiarka jest wychylana hydraulicznie do tyłu. Wychylenie kosiarki odbywa się w prosty i wygodny sposób z kabiny ciągnika przez zawór dwustronnego działania. Daje to również dobry wgląd na procesy zachodzące z tyłu maszyny. Mechanizm obrotowy służy jednocześnie jako zabezpieczenie przed najazdem. Kosiarka bez konieczności opuszczania kabiny przez operatora jest od razu gotowa do pracy. Tak koszenie staje się czystą przyjemnością.

**Bezpieczeństwo podczas koszenia jest najważniejsze**

Jako opcja w NOVACAT 402 ED podobnie, jak w przypadku innych kosiarek z poziomym składaniem do transportu, dostępny jest obciążnik zabezpieczający bezpieczne przemieszczanie się. Możliwe jest elastyczne balastowanie do 600 kg, przez co obciążenie koła z tylu z lewej strony jest większe. Dodatkowo zostaje zredukowane obciążenie obrotowe wałka podnośnika i w ten sposób zwiększone bezpieczeństwo jazdy.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| NOVACAT 402 ED, największa kosiarka zaczepiana z tyłu ze spulchniaczem | Czysta praca NOVACAT 402 ED zapewnia najlepszą paszę |
|  |  |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: http://www.poettinger.at/presse