NOVACAT V 8400 / V 9200 kosiarki dużych wydajności

Nowe kombinacje koszące Pöttinger o szerokościach roboczych 8,40 / 9,20 m

Nowe kombinacje koszące NOVACAT V 8400 i NOVACAT V 9200 firmy Pöttinger to modele do profesjonalnego wykorzystania, gwarantujące maksymalną wydajność pracy. Ich cechy wyróżniające to duża wydajność koszenia na hektar przy maksymalnej szerokości roboczej 8,40 lub 9,20 m oraz kompaktowa budowa. Austriacki producent maszyn rolniczych znany z wielu innowacji, już rok temu zaprezentował swój największy model z tej serii - NOVACAT V 10000.

**Kompaktowa budowa**

Łukowate ramiona umożliwiają zastosowanie bardzo krótkiego kozła zawieszenia. To zapewnia mały ciężar własny i usytuowanie punktu ciężkości blisko ciągnika. Zależnie od terenu obydwie kombinacje koszące mogą bez problemu współpracować z czterocylindrowymi traktorami.

**Najlepsza pasza**

Również w tych kombinacjach sercem maszyny jest sprawdzona i ceniona belka kosząca.

Belka wysokości 4 cm zapewnia optymalny przepływ masy. Szerokość belki wynosząca zaledwie 28 cm pozwala na możliwie najlepsze kopiowanie ukształtowania terenu i dzięki temu pierwszorzędną jakość cięcia.

Centralne zawieszenie kosiarek umożliwia wychylenie od +20 ° / -16 ° i zapewnia perfekcyjne kopiowanie nierówności pola. Odciążenie hydrauliczne zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości belki koszącej.

**Maksymalna niezawodność**

NONSTOP LIFT to innowacyjne rozwiązanie do optymalnej ochrony belki koszącej. Kosiarka skutecznie omija przeszkody przez jednoczesne wychylenie w tył i podniesienie ramienia nośnego. Dzięki temu nie dochodzi do większych uszkodzeń kosiarki, również przy dużej prędkościach jazdy.

**Wszechstronna obsługa**

Standardowo obydwie kombinacje koszące są wyposażone w elektryczny włącznik preselekcji BASIC CONTROL. Opcjonalnie dostępny jest również Selectline kompatybilny z ISOBUS. Obydwa warianty pozwalają w obydwu modelach na oddzielne podnoszenie kosiarek lub uruchamianie zabezpieczenia transportowego tylko przy pomocy jednego zaworu.

Przy wykorzystaniu preselekcji Selectline automatyka indywidualnego podnoszenia ułatwia pracę na klinach pola. W przypadku ciągników z zarządzaniem na uwrociu możliwe jest również oddzielnie podnoszenie kosiarek przez dwa oddzielne zawory.

Do transportu drogowego kosiarka jest hydraulicznie ustawiana w pionie, pod kątem 92° i zabezpieczana w tej pozycji przez blokadę transportową.

Podczas podłączania i odłączania kombinacji koszącej do i od ciągnika, przesuwana osłona przednia zapewnia wystarczająco dużo miejsca między oponami traktora oraz kosiarką

Obydwie kombinacje mogą być wyposażone w formierz pokosu lub spulchniacz palcowy ED albo w zgniatacz walcowy RC.

Kombinacje koszące Pöttinger łączą duża wydajność pracy na hektar z inteligentnymi rozwiązaniami technicznymi oraz zapewniają radość z koszenia.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| NOVACAT V 9200 zapewnia perfekcyjną jakość cięcia | Radość z koszenia ma swoją nazwę: NOVACAT V 9200 |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/101837> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/101838> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <https://www.poettinger.at/presse>