Высокопроизводительные косилки NOVACAT V 8400 / V 9200

Новые комбинации косилок Pöttinger c рабочей шириной 8,40 / 9,20 м

Новые Комбинации косилок NOVACAT V 8400 и V 9200 от Pöttinger — это профессиональные высокопроизводительные модели. Они отличаются высокой производительностью и компактной конструкцией при максимальной рабочей ширине 8,40 и 9,20 м. В прошлом году мы представили комбинацию косилок NOVACAT V 10000 с ещё большей рабочей шириной.

**Компактность**

Изогнутые стрелы позволяют использовать короткий навесной кронштейн. Это делает конструкцию более лёгкой и смещает центр тяжести ближе к трактору. В зависимости от местности обе комбинации косилок могут легко работать с четырёхцилиндровыми тракторами.

**Первоклассный корм**

Главным элементом комбинациии косилок являются проверенные временем косилочные балки. Высота балки всего 4 см гарантирует оптимальный поток корма. А ширина 28 см обеспечивает лучшее копирование поверхности почвы. Центральная навеска косилочной балки обеспечивает маятниковый ход от +20° до -16° для идеального копирования поверхности почвы. Гидравлическое снятие нагрузки создает равномерное давление на поверхность по всей ширине балки.

**Надежность эксплуатации**

Гидравлическая защита при наезде на препятствия NONSTOP LIFT обеспечивает оптимальную защиту косилочной балки. Косилка эффективно уклоняется от препятствий за счет отведения назад и одновременного подъема косилочной балки. Это предотвращает повреждение косилки, даже на высокой скорости.

**Управление**

Для удобства работы комбинации косилок в стандартной комплектации оснащены преселекторным управлением Basicline. В качестве опции доступно преселекторное управление Selectline с поддержкой ISOBUS. Оба варианта управления позволяют поднимать секции косилки по отдельности с помощью только одного блока управления или активировать транспортный фиксатор. Благодаря преселекторному управлению Selectline автоматическая система подъёма по отдельности облегчает процесс скашивания на клиновидных участках поля. Для тракторов с управлением на разворотной полосе также возможен подъём секций по отдельности с помощью двух отдельных устройств управления.

Для передвижения по дорогам косилка складывается гидравлически вертикально на 102° и гидравлически блокируется. Во время присоединения и отсоединения комбинации косилок имеется достаточно места между шинами трактора и косилкой благодаря выдвижной передней защите.

Обе комбинации косилок доступны как с формирователем валка так и с роторно-пальцевой плющилкой ED или вальцовой плющилкой RC.

Комбинации косилок сочетают в себе высокую производительность с интеллектуальными технологиями PÖTTINGER и превращают процесс кошения в удовольствие.

**Фото:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| NOVACAT V 9200 для идеального качества среза | Кошение в удовольствие с NOVACAT V 9200 |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/101837> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/101838> |

Фото высокого качества: <https://www.poettinger.at/presse>