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Neu von Pöttinger: Ladewagen PROFI 5000
Leistungsstarkes, leichtzügiges Modell für den Einstieg in die Rotorklasse
Mit dem PROFI startet Pöttinger in eine neue Ära der Rotorladewagen. Der PROFI 5000 ist beim Grieskirchner Landtechnikprofi das leichtzügigste Modell seiner Klasse. Mit hoher Durchsatzleistung bietet er die optimale Grundlage, um hochwertiges Futter einzufahren. 
Seine gesteuerte Pendel-Pick-up schont die Grasnarbe, reduziert Schmutzeintrag und vermindert Verschleiß an den Zinken. Mit einer Aufnahmebreite von 2,1 m nimmt die Pick-up das Erntegut auch unter schwierigen Bedingungen sauber auf, übergibt es an den leistungsfähigen Doppelzinkenrotor und führt es präzise durch das 31-Messer-Kurzschnitt-Schneidwerk (theoretische Schnittlänge 45 mm). Mit nur 4 mm Dicke ermöglichen die Messer eine leichtzügige, effiziente Ernte mit rund zehn Prozent weniger Kraftbedarf für die Schneidleistung im Vergleich zu 5 mm dicken Messern. Für komfortables Arbeiten ist die Maschine serienmäßig mit der EASY MOVE Messerbalkenausschwenkung mit zentraler Messerentriegelung ausgestattet. Dank der großflächigen beweglichen Verdichtungsklappe an der starren Frontwand lässt sich der Ladewagen optimal beladen.
Die ebenfalls serienmäßige Ladeautomatik des PROFI 5000 sorgt für einen gleichmäßigen Kraftverlauf beim Beladen – für einen gleichmäßig gefüllten Ladewagen und damit für Bedienkomfort und hohe Transportkapazitäten. Der Sensor am Frontgatter misst den Druck, der durch den eingehenden Futterstock entsteht. Ein weiterer Sensor befindet sich an der Verdichtungsklappe, dieser Winkelsensor misst die Bewegung der Klappe.
Genauso komfortabel funktioniert das Entladen mit stufenlosem Motor in Kombination mit der Entladeautomatik. Diese steuert Rückwand, Kratzboden und – bei den DB-Modellen – auch die Dosierwalzen. 
Zum Schutz der wertvollen Ressource Boden nutzt der PROFI 5000 die große Reifendimension von 710/35R22,5 (beim 13 Tonnen Fahrwerk). 
Die großvolumigen Dry Forage Modelle PROFI DF mit optionalen Dachprofilen hat Pöttinger eigens für den Transport von Trockengütern wie Heu, Stroh und Luzerne mit geringer spezifischer Dichte entwickelt. 
Der PROFI 5000 von Pöttinger ist der ideale Einstieg in die Rotorklasse der Ladewagen und ein Multitalent für jedes Erntegut.
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