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Přesné secí stroje Pöttinger PURO H 3000 přesvědčí v praxi
Sériové stroje dostupné již v roce 2027
První oficiální představení proběhlo na veletrhu Agritechnica 2025. Předsériová řada PURO 3000 se však již osvědčila na testovacích trzích loni na jaře. Praktické nasazení jak při setí do mulče, tak i při orebních technologiích s maximální rychlostí 8,5 km/h. Velmi působivé bylo přesné ukládání osiva z hlediska rozteče a hloubky, stejně tak i snadná obsluha stroje. Nyní přichází další velký krok pro přesný secí stroj Pöttinger: Uvedení PURO H 3000 (s horizontální přepravní polohou pomocí teleskopického rámu) na evropské trhy.
PURO H 3000 se šesti jednotkami lze volitelně vybavit elektrickým pohonem. Tyto prvky dále zvyšují uživatelskou přívětivost a připravují systém na automatická řešení, jako je sekční řízení a variabilní výsevní množství. V závislosti na zvolené rozteči řádků dosahuje PURO H 3000 pracovní záběr 4,2 m nebo 4,5 m (přepravní šířka 3,0 m). Stroj je agregovatelný s traktory s minimálním výkonem 90 koní. S roztečí řádků 70 nebo 75 cm je PURO H 3000 ideální pro výsev slunečnice, kukuřice nebo čiroku. 
Díky promyšleným detailům, jako jsou inovované dvoudiskové botky DUAL DISC, snadno nastavitelné příslušenství a široká volitelná výbava se stává PURO H 3000 všestranným strojem. Maximální přítlak botek 180 kg umožňuje přesné uložení osiva za nejrůznějších provozních podmínek. Jednoduché a ergonomické ovládání spolu s velkoobjemovými zásobníky snižují ztrátové časy a zvyšují výkonnost.
Provozní jistota a flexibilita
PURO H 3000 charakterizuje design, spolehlivost, funkčnost a řada promyšlených detailů. Speciální plastová směs dodává jednotce rozměrovou stabilitu s dlouhodobou životností a torzní pevnost za všech vlivů prostředí. Podtlakové přesné dávkování ve spojení s gravitační dopravou osiva do seťové drážky tvoří koordinovaný systém přesného ukládání osiva (Precision Seed Placement).
Obzvláště praktické: Přechod mezi různými kulturami vyžaduje jen několik jednoduchých kroků. Velkoryse dimenzovaná hnací kola zajišťují provozní bezpečnost a spolehlivou trakci i v náročných terénních podmínkách.
Výkonnost s komfortem obsluhy
Dvoudílná konstrukce jednotek dělá práci se strojem mimořádně pohodlnou a snadnou. Výměnu dávkovacích disků lze provést i při plném zásobníku osiva. Plastový zásobník s objemem 68 l je pro tento účel vybavený uzavíracím šoupátkem na spodní straně. Velkoryse dimenzovaný zásobník osiva pojme až 900 000 zrn kukuřice v šesti řádcích, což nabízí secímu stroji PURO extrémní výkonnost. 
V kombinaci se zásobníkem hnojiva s objemem 1 300 l využívá PURO H 3000 samostatně zavěšené a odpružené dvoudiskové botky hnojiva. Hloubku a vzdálenost pásu hnojiva lze individuálně nastavit nezávisle na řádku osiva.
Přesný secí stroj PURO H 3000 je synonymem pro přesnost, výkonnost, stabilitu a snadnou obsluhu. Do Evropy uvedeme stroj na jaře 2027 a další země po celém světě budou následovat.
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