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Siewniki punktowe PURO H 3000 przekonują swoją pracą
Maszyny będą dostępne od sezonu 2027
Po pierwszej prezentacji na Agritechnice 2025 seria wstępna PURO-3000 sprawdziła się na rynkach testowych. W praktyce - zarówno w pracy w mulczu jak i po pługu, przy 8,5 km/h - maszyna zachowuje dużą dokładność jeżeli chodzi o rozkład ziarna. Następny milowy krok przed PURO: Wprowadzenie na rynek maszyny PURO-H-3000 ( z horyzontalną pozycją transportową dzięki teleskopowej ramie).
PURO H 3000 posiada sześć rzędów i w opcji możliwość elektrycznego napędu. Maszyna charakteryzuje się nowymi rozwiązaniami automatyki, takimi jak Section Control i zmienna dawka wysiewu. W zależności od rozstawu rzędów, PURO H 3000 ma szerokość od 4,2 do 4,5m (szer. transportowa 3 m) i może współpracować z ciągnikami od 90 KM. Z rozstawem 70 lub 75 cm PURO-H-3000 jest idealnym wyborem dla siewu sorga, kukurydzy czy słonecznika. 
Przemyślane rozwiązania, jak redlice podwójne DUAL DISC, dodatkowe narzędzia czy duży wybór doposażenia powodują, że PURO-H-3000 jest maszyną bardzo uniwersalną. Różne narzędzia robocze i wysoki nacisk redlic ( 180 kg ) umożliwiają precyzyjny i niezawodny wysiew w różnych warunkach. Łatwa, ergonomiczna obsługa wraz z dużym zasobnikiem redukuje prace serwisowe i podnosi produktywność.
Precyzja i elastyczność
Pojedynkowanie nasion jest bardzo mocną stroną PURO H 3000 - jest proste i niezawodne. Specjalna mieszanka tworzyw sztucznych zapewnia temu elementowi stabilną budowę, dużą żywotność i odporność na odkształcanie. Pojedynkowanie funkcjonuje podciśnieniowo wraz z grawitacyjnym systemem transportu ziarna, co razem tworzy system pod nazwą Precision Seed Placement (I PSP).
Bardzo praktyczne: Zmiana materiału siewnego wymaga tylko kilku prostych ruchów. Duże koła napędowe zapewniają pewną pracę i dobrą trakcję, nawet w trudnych warunkach.
Łatwa obsługa i duża wydajność
Dwuczęściowa budowa systemu pojedynkowania sprawia, że praca maszyną jest prosta i komfortowa. Zamiana tarcz wysiewających jest możliwa również przy pełnym zbiorniku. Pomaga w tej operacji zawór blokujący znajdujący się na spodzie 68-litrowego zbiornika. Do 900.000 ziaren może zmieścić się w sześciorzędowej maszynie - ta pojemność zapewnia bardzo dużą wydajność. 
Wraz ze zbiornikiem o pojemności 1.300 l PURO H 3000 posiada oddzielnie zawieszone, amortyzowane, podwójne redlice nawozowe. Wysiewany pas nawozu jest regulowany pod kątem głębokości i rozstawu, oddzielnie dla każdej redlicy.
Siewnik punktowy PURO H 3000 jest precyzyjny, wydajny, o mocnej konstrukcji i łatwy w obsłudze. Od wiosny 2027 maszyna będzie wprowadzana na rynki europejskie, później w innych krajach.
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