TERRIA — новый уровень производительности

Новый прицепной культиватор PÖTTINGER

С серией TERRIA компания PÖTTINGER предлагает новое решение в сегменте прицепных культиваторов. Новинка появится на рынке уже в ноябре 2020 года. Благодаря рабочей ширине от 4,0 до 6,0 метров, а также 3- и 4-балочному исполнению (TERRIA 4030, 5030, 6030 и TERRIA 4040, 5040, 6040) эта машина позволяет выполнять большой спектр задач по обработке почвы — от  запашки стерни до поверхностной рыхления почвы.

**Максимальная надежность**

Рабочие органы прицепного культиватора TERRIA расположены симметрично вдоль линии тяги. Это обеспечивает надежное и ровное ведение даже в тяжелых условиях эксплуатации, равномерную проработку, а также оптимальное перемешивание. Высоко расположенная рама прицепного культиватора TERRIA обеспечивает постоянный поток почвы даже при обилии органических остатков. Это позволяет работать на глубине от 5 до 35 сантиметров.

Разработчики компании PÖTTINGER оптимизировали уже существующий механизм для защиты от попадания камней NONSTOP. Этот механизм необходим для обеспечения бесперебойной работы. Наряду с механическим элементом NOVA (сила срабатывания 600 кг) ассортимент пополнил вариант с гидроприводом (сила срабатывания 650 кг). Обе системы гарантируют максимальное отклонение и берегут раму и материал от повреждений.

**Универсальность за счет разнообразия рабочих органов**

Два варианта настройки позволяют отрегулировать стойку в соответствии с желаемым рабочим ходом. В зависимости от положения — под большим или маленьким углом — изменяется интенсивность обработки. Болты служат одновременно срезными предохранителями. Два положения крыльев дают еще большей универсальности применения: от поверхностной обработки до интенсивного перемешивания. Что касается быстроизнашивающихся деталей, компания PÖTTINGER предлагает свои уже известные линейки CLASSIC, DURASTAR и DURASTAR PLUS. К тому же для поверхностного разрыхления доступна узкая лапа DURASTAR шириной 40 мм.

**Шасси для щадящей обработки почвы**

Общая длина машины уменьшена за счет размещения колес в рабочей зоне, что гарантирует минимальный радиус разворота. В зависимости от рабочей ширины машина оснащена двухколесным или — в качестве опции — четырехколесным шасси. Последний вариант обеспечивает бóльшую опорную поверхность для оптимального распределения веса, что, в свою очередь, способствует максимально щадящей обработке почвы.

**Больше удобства за счет гидравлической регулировки глубины**

На прицепных культиваторах TERRIA компания PÖTTINGER предлагает полностью гидравлическую систему регулировки глубины в серийной комплектации. Такое решение позволит быстро и точно адаптировать машину к самым разным условиям работы. Большие копирующие колеса и прикатывающий каток удерживают машину на заданной рабочей глубине. Дышло оснащено гидравлическим цилиндром, что позволяет повторять контур поля по направлению движения. Кроме того, цилиндр дышла с помощью поворотных зажимов может способствовать увеличению силы тяги и переносить собственный вес культиватора на заднюю ось трактора.

Для оптимального выравнивания компания PÖTTINGER предлагает не требующие обслуживания парные полые диски, которые ведутся на глубине за прикатывающим катком. Благодаря этому нет необходимости в повторном настройке рабочей глубины. Обширный ассортимент прикатывающих катков, куда входят режуще-прикатывающие катки, резиновые уплотняющие катки и тандемные сегментно-конусные катки CONOROLL, обеспечивает все возможности для оптимального уплотнения.

**Предварительный просмотр фото:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TERRIA 6030 гарантирует превосходные результаты по обработке стерни. | На модели TERRIA 6040 колеса размещены в рабочей зоне. |
| <https://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/4541> | <https://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/4542> |

Другие фотографии для печати: <http://www.poettinger.at/presse>