Zgrabiarka 4-karuzelowa TOP VT 12540 C marki Pöttinger – teraz z komfortowym sterowaniem Profiline

TOP VT 12540 C to kompaktowa zgrabiarka 4-karuzelowa, która może być bezpiecznie używana również na zboczach - bez uszczerbku na wydajności. Ta zwrotna zgrabiarka jest teraz na życzenie dostępna z komfortowym sterowaniem Profiline. Tak wyposażona oferuje całą gamę przydatnych funkcji i trybów pracy.

**Maksymalny komfort obsługi**

Tryb bezpośredni umożliwia pojedyncze podnoszenie dowolnej karuzeli poprzez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu. Szybka i wygodna obsługa poszczególnych karuzeli jest ważna, gdy na polu znajdują się przeszkody.

Tryb pracy w klinie ułatwi Ci zgrabianie pól w kształcie klina. Gdy przednie karuzele są podnoszone lub opuszczane, odpowiednie tylne podążają za nimi. Lewa oraz prawa karuzela przednia mogą być obsługiwane niezależnie od siebie.

Wysokość zgrabiania można regulować elektro-hydraulicznie z kabiny ciągnika - dostępne na życzenia. Regulacja ta dotyczy obydwu karuzeli przednich razem i również pojedynczo. W zależności od wyposażenia koło MULTITAST jest regulowane automatycznie wraz z podwoziem karuzeli.

**Section Control w standardzie**

Zgrabiarki TOP VT z komfortowym sterowaniem Profiline są standardowo obsługują funkcję Section Control. Przy odpowiednim wyposażeniu ciągnika poszczególne karuzele są automatycznie podnoszone i opuszczane w zależności od pozycji GPS na uwrociu.

**Sterowanie podczas pokonywania zakrętów oraz odciążenie**

Dzięki sterowaniu podczas pokonywania zakrętów automatycznie cofana jest przednia, wewnętrzna karuzela. Dzięki temu zapewnione jest wystarczające pokrycie obszaru roboczego przez tylne karuzele. Podczas jazdy na wprost przednia karuzela automatycznie zostaje przesunięta na zewnątrz.

Automatyczny system odciążania zapewnia optymalną siłę nacisku przednich karuzeli na podłoże. Siła odciążenia dopasowuje się automatycznie, w zależności od szerokości roboczej

**Pozycja transportowa za pomocą przycisku**

Do zmiany trybu pracy z roboczego na transportowy konieczne jest tylko wciśnięcie przycisku. Maszyna zawęża szerokość roboczą, składa karuzele i automatycznie się blokuje.

**Ceniony przez rolników model został znacząco ulepszony**

4-karuzelowe zgrabiarki TOP 12540 C miały swoją premierę w 2004 roku. Dzięki 4- lub 5-kołowemu podwoziu, a także doposażeniu w koło MULTITAST zapewniają idealne kopiowanie nierówności pola. Obydwie przednie karuzele są odciążone hydraulicznie, a tylne mechanicznie. Szerokość roboczą TOP VT 12540 C można regulować hydraulicznie w zależności od potrzeb na szerokość 10,00 lub 12,50 m.

W wersji standardowej TOP VT jest wyposażony w sterowanie preselekcyjne Basicline. Obsługa odbywa przez dwa sterowniki dwustronnego działania oraz terminal operacyjny BASIC CONTROL. Opcjonalne sterowanie komfortowe Profiline wymaga Load-Sensing lub systemu cyrkulacji ciśnienia. Zgrabiarką możesz sterować albo przez terminal ciągnika kompatybilny z ISOBUS lub przez inne terminale, jakCCI 1200, EXPERT 75, POWER CONTROL.

4-karuzelowa zgrabiarka TOP VT 12540 C marki Pöttinger jest niezawodna i bardzo zwrotna niezależnie od wariantu wyposażenia.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TOP VT 12540 C jest wyjątkowo wydajna i doskonale sprawdza się w pracy na zboczach. | Dzięki sterowaniu podczas pokonywania zakrętów automatycznie cofana jest przednia, wewnętrzna karuzela. |
| <https://www.poettinger.at/img/mediapool/assets/170438/2000/TOP_VT_12540_C_JohnDeere_66.jpg> | <https://www.poettinger.at/img/mediapool/assets/170574/2000/TOP_VT_12540_C_DeutzFahr_33-1.jpg> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>