[bookmark: _Hlk211338492][image: ]Presse-Information Juli 2026                                 

TOP V 6520 C: Wendiger neuer Schwader von Pöttinger
Mit innovativem Schwenkbock und bester Bodenanpassung für hochwertiges Futter
Der neue TOP V 6520 C ist ein kompakter Zweikreiselschwader ohne Fahrwerk mit überzeugender Wendigkeit – ideal für Betriebe mit durchgängig hohen Futtermassen und hohem Rangierbedarf. Mit seinem innovativen Schwenkbock folgt der Schwader mit Mittenablage bei Kurvenfahrten spurtreu dem Traktor. Die hohe Zentrierkraft der mechanischen Dämpfungsstreben des Schwenkbocks lässt die Maschine ohne seitliches Pendeln ruhig nachlaufen. Zudem wird ein Auflaufen bei Bergabfahrt verhindert.
Für eine dreidimensionale Bodenanpassung sorgt die bewegliche Kreiselaufhängung. Das neue, optionale MULTITAST Rad, das direkt am Anbaubock montiert ist, lässt den Schwader über jede Bodenunebenheit gleiten. Mit diesen Features sorgt der Schwader für saubere Schwadarbeit, wenig Rohasche und somit hochwertiges Futter. Mit den Tandemachsen werden Bodenunebenheiten perfekt ausgependelt. Dies führt zu großer Laufruhe, selbst bei hohen Geschwindigkeiten.
Sanftes Wenden, kompakter Transport
Am Vorgewende wird die Maschine komfortabel über das Traktorhubwerk angehoben und sanft in Mittelstellung zentriert. Die große Bodenfreiheit des TOP V 6520 C erleichtert das Wenden und verhindert das Zerstören von Querschwaden. Der TOP V 6520 C zeichnet sich weiters durch seine kompakte Transportposition aus, bei der der Maschinenschwerpunkt nah am Traktor ist. 
Zuverlässige, flexible Maschine
Die Arbeitsbreite lässt sich mechanisch von 5,9 m bis 6,5 m einstellen und ist an das jeweilige Erntefahrzeug anpassbar. Dabei ergeben sich Schwadbreiten von 1 bis 1,6 m. Der TOP V 6520 C Schwader eignet sich daher ideal für große Futtermassen oder in Kombination mit kleineren Erntemaschinen. 
Mit diesem neuen Schwader liefert Pöttinger eine grundsolide Konstruktion. Es wurden Gewicht und Kosten gespart – bei gleichzeitig höchster Robustheit. Der TOP V 6520 C ist eine zuverlässige Maschine, auf die man sich gerade im kurzen Zeitfenster des optimalen Erntezeitpunkts verlassen kann.
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