Zbiornik przedni AMICO F gwarantuje szeroki zakres zastosowań

Przesyłanie dużej ilości materiału na duże odległości

Nowy zbiornik przedni AMICO F w połączeniu z kultywatorem TERRIA oferuje możliwość wysiewu nawozu i poplonu jednocześnie. Pojemność zbiornika 1.700 lub 2.400 litrów oraz podział zbiornika w stosunku 60:40 otwiera szerokie możliwości zastosowania. Zbiornik jest dostępny zarówno w wersji z jednym dozownikiem, jak i dwoma systemami dozowania do mieszania różnych składników.

**Maksymalna elastyczność zastosowania**

Aby zapewnić komfortową pracę, zbiornik AMICO F jest seryjne wyposażony w ISOBUS. Wysiew następuje w systemie zbiornika pneumatycznego metodą Single Shoot. Elementy dozowania mogą być obsługiwane przez inteligentne sterowanie na powierzchniach częściowych - zarówno przy jednym, jak i dwóch komponentach dozowania. Ponadto zbiornik, dzięki sterowaniu ISOBUS, może współpracować również z urządzeniami innych producentów.

**Komfortowa obsługa**

Dozowanie jest łatwo dostępne od przodu, przez co możliwa jest szybka wymiana wałków dozujących - zasuwa dodatkowo ułatwia obsługę. Próbę kręconą przeprowadza się w wygodny sposób przez naciśnięcie guzika, na zewnątrz urządzenia. Dodatkowy pomost ułatwia napełnienie zbiornika. Usuwanie resztek ze zbiornika odbywa się przez otwór spustowy.

**Przesyłanie dużej ilości materiału na duże odległości**

Aby móc przesyłać materiał na duże odległości, w AMICO F został wykorzystany system zbiornika pneumatycznego z nadciśnieniem. Dzięki temu możliwe jest podawanie stałych i dużych ilości dozowania oraz mieszanie różnych nasion. Dodatkowo przenoszenie nasion lub nawozu z wykorzystaniem podciśnienia zapewnia dużą skuteczność działania.

**Szeroki wachlarz zastosowań**

* Wysiewanie szerokiej gamy międzyplonów
* Nawożenie bezpośrednie do nasion jako nawożenie początkowe następuje w systemie zbiornika pneumatycznego metodą Single Shoot
* Podsiew do redukcji zachwaszczenia
* Odłożenie dawki nawozu na jesień
* Równoczesne zastosowanie dla różnych gatunków, jak np. trawa i koniczyna

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Elastyczne wykorzystanie zbiornika AMICO F do różnych zastosowań oraz produktów innych marek | Wygodna obsługa z bezpośrednim dostępem do jednostek dozujących |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/41829> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/72160> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>