Nowy pneumatyczny siewnik TERRASEM

Perfekcyjny i efektywy siew z Pöttingerem

Istotnym warunkiem uzyskania idealnych wschodów, oprócz optymalnych warunków glebowych i klimatycznych, jest również dobór właściwych rozwiązań technicznych. TERRASEM, siewnik PÖTTINGER do siewu w mulcz, łączy w sobie wszystkie kroki robocze: uprawę, ugniecenie wtórne i siew. To idealna kombinacja niezawodności i precyzyjnego odłożenia nasion, która spełni oczekiwania rolnika.

**TERRASEM – uniwersalny siewnik na każdą okoliczność**

Unikatowa koncepcja siewnika z lub bez sekcji uprawiającej, przekonuje precyzyjną pracą, uniwersalnym dozowaniem i perfekcyjnym systemem redlic, który gwarantuje dokładne odłożenie nasion. Elastyczność siewnika przez możliwość wysiania do trzech komponentów jednocześnie oraz jego niezawodność, gwarantują optymalny siew i bardzo dobre wschody. Indywidualne cechy siewnika TERRASEM podnoszą zdolność plonowania i zwiększają przez to zysk dla rolnika. Nowy TERRASEM będzie dostępny w sprzedaży od listopada 2021.

**Zalety są widoczne, jak na dłoni**

* Maksymalnie elastyczny system dozowania przez inżektor lub zbiornik ciśnienia zapewnia efektywny siew.
* Mocna konstrukcja z maksymalną wydajnością na hektar maszynami o szerokościach roboczych między 3 i 6 metrów
* Redlica ekspercka dla uzyskania dużej wydajności na hektar i czystego, równomiernego rowka wysiewu
* Nadaje się do siewu w mulcz, siewu bezpośredniego i na zaoraną powierzchnię

**Komfortowa praca, bez ściągania w bok**

Nowe uporządkowanie narzędzi roboczych zapewnia pracę w linii prostej w 100 procentach. Zarówno brona talerzowa, jak również redlice do nawozu ( maszyna D Z) i redlice do nasion, są rozmieszczone w ustawieniu X Za przygotowanie gleby do siewu troszczą się agresywnie ustawione narzędzia robocze. Nieustanne smarowanie narzędzi roboczych nie jest już potrzebne, ponieważ narzędzia są bezobsługowe.

**Wiele wariantów wysiewu**

Single Shoot, Double Shoot i Double Shoot-Mix to klucz do perfekcyjnych wschodów. Odpowiednio do indywidualnych warunków i płodozmianu stosowanego przez klienta, TERRASEMEM D Z można wykonywać sam siew, siew z nawozem i dodatkowymi komponentami, jak mikrogranulat, podsiew lub wysiew drugiego rodzaju nasion Różne komponenty mogą być ponadto wysiane na różnych głębokościach.

**Optymalna przestrzeń dla rozwoju rośliny**

Sprawdzona i ceniona przez użytkowników szyna wysiewająca z systemem redlic DUAL DISC zapewnia idealne warunki przestrzenne dla rozwoju roślin. Rozstaw w rzędzie standardowo 12,5 cm, na życzenie 16,7 cm, sprzyja rozwojowi roślin i mocno redukuje zachwaszczenie.

**Dwa systemy dozowania**

Niezależnie od wyboru maszyny, do wyboru są dwa różne systemy dozowania. Maszyny z pojedynczym zbiornikiem są wyposażona w dozowanie przez inżektor - TERRASEM 3000 D do V 6000 D i dodatkowo wszystkie modele TERRASEM CLASSIC bez sekcji uprawowej i wysiewu nawozu.  
  
Wszystkie siewniki TERRASEM D Z z podwójnym zbiornikiem są wyposażona w system ciśnieniowy. Podwójny zbiornik ze stałą przegrodą dzielącą przestrzeń w stosunku 60:40, może być również napełniony w 100 procentach nasionami. Zintegrowane czujniki zmiany ciśnienia zapewniają niezawodność działania systemu.

**Podgląd zdjęć**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Efektywny siew nowym siewnikiem TERRASEM V 6000 D | TERRASEM V 6000 D Z ma zastosowanie uniwersalne |
| https://www.poettinger.at/de\_at/Newsroom/Pressebild/5028 | <https://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/4890> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>