##### Информация для прессы

PÖTTINGER совершает революцию: объединение зеленой массы в один валок без применения плющилки

*Новейшая разработка компании PÖTTINGER впервые делает возможным объединение зеленой массы в один валок без применения плющилки: благодаря новому поперечному шнеку валок формируется непосредственно сразу после кошения.*

Основой этой разработки стали требования практики: более экономичная и более легкая система объединения валка, которая также может применяться и с простыми моделями косилок. PÖTTINGER сделал это возможным: благодаря новому шнеку-транспортеру **CF (CROSS FLOW)** корм объединяется в один валок сразу же после кошения. Закрытая конструкция предотвращает потери листовой массы. Преимущества очевидны: на 30% меньше веса по сравнению с традиционной технологией и при одинаковой рабочей ширине; меньше нагрузки на трактор и машину, и, тем самым, меньшее уплотнение почвы. Таким образом, возможно применение небольших тракторов и снижение затрат на топливо. Тем самым компания PÖTTINGER предлагает привлекательную и экономичную альтернативу прицепным косилкам. Новая техника также бережно относится к почве и корму.

Уникальная универсальная система: поперечный шнек может быть приоткрыт для распределения массы по всей ширине косилки. Это особо практично для предприятий, которые, например, используют объединение корма в один валок только для отдельных культур (например, кошение зеленой ржи).

**Фото:**

|  |  |
| --- | --- |
| [http://www.poettinger.at/img/landtechnik/collection/scheibenmaeher/NOVACAT_352_CF_01_th.jpg](http://www.poettinger.at/img/landtechnik/collection/scheibenmaeher/NOVACAT_352_CF_01_hq.jpg) | [http://www.poettinger.at/img/landtechnik/collection/scheibenmaeher/NOVACAT_352_CF_02_th.jpg](http://www.poettinger.at/img/landtechnik/collection/scheibenmaeher/NOVACAT_352_CF_02_hq.jpg) |
| **NOVACAT 352 CF** | **NOVACAT 352 CF** |
| <http://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/3231> | <http://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/3232> |
| [http://cdn.poettinger.at/img/landtechnik/collection/scheibenmaeher/NOVACAT_352_CF_2_th.jpg](http://www.poettinger.at/img/landtechnik/collection/scheibenmaeher/NOVACAT_352_CF_2_hq.jpg)  **NOVACAT 352 CROSS FLOW**  <http://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/3675> |  |

**Фотографии для печати:**

На USB-носителе для прессы или на странице; <http://www.poettinger.at/presse>

**Дополнительная информация:**

**Inge Steibl**, Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen

Тел.: +43(0)7248/600-2415, Mail: [inge.steibl@poettinger.at](mailto:inge.steibl@poettinger.at), [www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)