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Update:  HARVEST ASSIST 4.0 – PÖTTINGER-app optimaliseert de voeroogst 
Nieuwe functies ondersteunen het graslandseizoen ook na de oogstplanning 
De bekende HARVEST ASSIST-app van PÖTTINGER verhoogt de economische opbrengst, zorgt voor een aanzienlijke verlichting van het werk, efficiënt beheer, uitgebreide ondersteuning op logistiek gebied en draagt bij aan een homogene voerkwaliteit.  De aankomende versie 4.0 geeft locaties weer, organiseert processen, volgt en navigeert oogstmachines – allemaal in realtime via een overzichtelijke, intuïtieve gebruikersinterface.  Er zijn geen lopende kosten verbonden aan het gebruik van HARVEST ASSIST.  
De onmisbare telemetrie-unit PÖTTINGER CONNECT is verkrijgbaar in twee vernieuwde versies: voor ISOBUS en – nu nieuw – ook voor niet-ISOBUS-machines.  PÖTTINGER CONNECT maakt maaiers, zwadharken, balenpersen en opraapwagens tot slimme apparaten die communiceren met HARVEST ASSIST.  
Realtime machinegegevens bieden inzicht in relevante oogstgegevens 
In HARVEST ASSIST 4.0 worden continu machinegegevens in realtime beschikbaar gesteld aan een hele oogstgroep.  Dankzij Data Sharing krijgen alle deelnemers aan de groep inzicht in de relevante oogstgegevens, zoals transport- en werktijden, bewerkte oppervlakte of oogsthoeveelheid.  Dat betekent dat, of het nu gaat om loonbedrijven, landbouwbedrijven of machinepoolen: alle deelnemers weten wat elke machine op elk moment presteert.  Bovendien kan met de registratie van de jaarlijkse voederopbrengst de nutriëntenbehoefte per oppervlakte eenvoudig worden berekend.  
Zwadvisualisatie:  locatie, positie, toestand 
De nieuwe versie 4.0 geeft op een overzichtelijke kaart de locatie, positie en toestand van de zwaden weer – altijd actueel en zonder vertraging.  Grote hoeveelheden voer in de zwaden worden op de kaart aangegeven, zodat bestuurders het oogstvoertuig indien nodig tijdig kunnen afremmen en verstoppingen kunnen voorkomen.  Bovendien behoren achtergebleven zwaden tot het verleden – en daarmee ook verspilling en voerresten in de volgende maaibeurt.  
Analyse en optimalisatie van de oogst met een balenpers 
Bij gebruik met een balenpers geeft de balenkaart niet alleen het gewicht weer, maar ook het vochtgehalte en de locaties van de balen.  Dit maakt het mogelijk om de balen selectief te verzamelen en vervolgens op te slaan.  Bijzonder interessant voor loonbedrijven en machinepoolen:  de app geeft de exacte perstijd per baal, laadtijd per lading en prestatiegegevens zoals hectareprestatie, werk- of transporttijd van andere machines zoals maaiers of zwadharken weer.  Dit maakt het mogelijk om het succes van afzonderlijke bedrijfsjaren, snedes of velden met elkaar te vergelijken.  Deze gegevens bieden een solide basis voor de berekening van de machinekosten en daarmee ook voor de prijsberekening.
HARVEST ASSIST is een waardevol hulpmiddel voor een tijdig en succesvol graslandbeheer, dat landbouwbedrijven ook na het oogstproces ondersteunt.  
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	Een onmisbaar hulpmiddel voor een modern, efficiënt en succesvol graslandbeheer. 
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Meer voor afdrukken geoptimaliseerde afbeeldingen: http://www.poettinger.at/presse
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