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TOP V 6520 C: een nieuwe, wendbare zwadhark van PÖTTINGER
Dankzij de innovatieve, zwenkbare aankoppeling en de optimale aanpassing aan de bodem, voor voer van hoge kwaliteit
De nieuwe TOP V 6520 C is een compacte, gedragen zwadhark met twee rotoren, die zich kenmerkt door een uitzonderlijke wendbaarheid – ideaal voor bedrijven waar de voerhoeveelheden constant groot zijn en waar vaak moet worden gemanoeuvreerd. Dankzij de innovatieve zwenkbare aanbouwbok volgt de zwadhark met centrale aflegging het traject van de tractor nauwkeurig in bochten. De hoge centreerkracht van de mechanische schokdempers van de zwenkbare bok zorgt ervoor dat de machine soepel, schokvrij en zonder zijwaartse schommelingen blijft werken. Bovendien wordt zo elk verlies van controle op hellingen voorkomen.
Dankzij de cardanische ophanging van de rotoren kan de machine zich driedimensionaal aan de bodem aanpassen. Het nieuwe MULTITAST-tastwiel, dat als optie verkrijgbaar is en rechtstreeks op de aanbouwbok is gemonteerd, zorgt ervoor dat de zwadhark over alle oneffenheden in de bodem kan glijden. Dankzij deze kenmerken garandeert deze zwadhark een zorgvuldige zwadvorming, een laag aandeel aarde en bijgevolg voer van hoge kwaliteit. De tandemassen zorgen voor een perfecte compensatie van oneffenheden in de bodem. Dit garandeert een goede stabiliteit en een rustige werking, zelfs bij hoge snelheden.
Soepele manoeuvres, compact transport
Op de kopakkers wordt de machine soepel door de hefinrichting van de tractor opgetild en voorzichtig in de middenstand gecentreerd. De bodemvrijheid van de TOP V 6520 C vergemakkelijkt het manoeuvreren en voorkomt dat de zwaden waar men over rijdt uit elkaar worden getrokken. De TOP V 6520 C onderscheidt zich ook door zijn compacte transportstand, waarin het zwaartepunt van de machine dicht bij de tractor ligt.
Een betrouwbare en veelzijdige machine
De werkbreedte kan mechanisch worden ingesteld van 5,9 m tot 6,5 m en kan aan elk oogstmateriaal worden aangepast. De bereikte zwadbreedtes liggen tussen 1 en 1,6 m. De TOP V 6520 C is daarom ideaal voor grote hoeveelheden voer of in combinatie met kleinere oogstmachines. 
Met deze nieuwe zwadhark biedt PÖTTINGER een machine aan die tegen een stootje kan. Het gewicht en de kosten zijn bespaard, terwijl de hoge robuustheid behouden is gebleven. De TOP V 6520 C is een betrouwbare machine waarop u kunt rekenen, vooral tijdens het oogstseizoen, wanneer elke minuut telt.
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	De TOP V 6520 C is compact en wendbaar
	De dubbele zwadhark met middenafleg onderscheidt zich door een uitstekende aanpassing aan het terrein

	link naar de afbeelding
	link naar de afbeelding


Meer foto’s en illustraties zijn te vinden op de website van PÖTTINGER op het volgende adres: https://www.poettinger.at/nl_be/services/downloadcenter
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