AEROSEM FDD z nową szyną wysiewającą

Rozstaw rzędów 15 cm w pneumatycznym siewniku ze zbiornikiem przednim

Jedyna w swoim rodzaju koncepcja budowy siewnika AEROSEM łączy w sobie niezawodność działania z elastycznością zastosowania. Na pierwszym miejscu stawiamy przy tym perfekcyjne odłożenie nasion. Gwarantuje to precyzyjne, uniwersalne dozowanie i przemyślany system redlic DUAL DISC. Dodatkowe możliwości stwarza nowo skonstruowany system zbiornika przedniego - tj. wysiew wielu mieszanek jednocześnie.

**Siewnik ze zbiornikiem przednim AEROSEM FDD**

Równolegle z modernizacją składanych bron wirnikowych LION V unowocześniliśmy szynę siewną AEROSEM FDD.

PÖTTINGER - specjalista od profesjonalnych maszyn uprawowych - rozszerza swoją ofertę pneumatycznych siewników o szerokościach roboczych 5,0 i 6,0 m o siewnik z przednim zbiornikiem AEROSEM FDD. Oznacza to, że przy szerokości roboczej 5,0 m w połączeniu z LION V 5040 z cięższym wyposażeniem możliwy jest rozstaw rzędów 12,5 lub 15,5 cm, a przy szerokości roboczej 6,0 m z LION V 6040 rozstaw rzędów 15,0 cm, natomiast w kombinacji z LION V MASTER z ciężkim wyposażeniem - rozstaw 12,5 cm.

**Niezawodność połączona z komfortem pracy i elastycznością zastosowania**

Połączenie AEROSEM FDD z serią bron wirnikowych LION V zapewnia wysoką wydajność wraz z szerokim zakresem możliwych zastosowań. Ważnym założeniem przy projektowaniu tej maszyny było uzyskanie krótkiej konstrukcji. W rezultacie powstała uporządkowana maszyna z optymalnym rozłożeniem ciężaru. Oprócz podwójnego dozowania i głowicy IDS, zakres zastosowania siewnika zwiększa dodatkowo szybki montaż i demontaż szyny wysiewającej.

**Dopasowany do nowych wyzwań**

Jednoczesny wysiew mieszanek wielu komponentów zyskał w ostatnich latach na znaczeniu. Najważniejszym zadaniem przy tym jest optymalne zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze począwszy od stadium kiełkującego nasiona.

W naszych maszynach ze zbiornikami przednimi z systemem pneumatycznym wysiewane są większe ilości nasion lub nawozu i dodatkowo odbywa się to szerszym strumieniem. Dzięki temu spełniamy nowe standardy w technice siewu.

Szeroki wybór pojemności zbiorników, jak również możliwość wyboru między dozowaniem pojedynczym i podwójnym, zadowoli oczekiwania najbardziej wymagających.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| AEROSEM 5002 FDD łączy wysoką wydajność z komfortem pracy | Wszechstronne zastosowanie siewnika AEROSEM 5002 FDD |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/41245> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/41220> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>