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Nouveau déchaumeur SYNKRO de PÖTTINGER
Les déchaumeurs universels convainquent avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités
De nombreuses nouvelles fonctionnalités et des caractéristiques éprouvées, ainsi que de multiples réglages personnalisés, font du nouveau déchaumeur à dents SYNKRO un outil multifonctions pour le travail dans le respect du sol. Les déchaumeurs à dents portés à 2 barres rigides (largeur de travail de 2,5 m ou 3 m) ou à 3 barres rigides ou repliables (d'une largeur de travail de 3 m à 5 m) SYNKRO réalisent un travail remarquable lors du déchaumage, du travail du sol en automne, de la préparation du lit de semence pour le semis sous mulch ou lors du déchaumage des cultures intermédiaires.
Les modèles rigides sont désormais également disponibles avec des roues de jauge en option. Celles-ci garantissent une profondeur de travail constante – ce qui est particulièrement intéressant pour les terrains accidentés ou en pente – préparant ainsi le sol de manière optimale avant les semis.
Le rouleau peut désormais être retiré très facilement, tant sur les modèles fixes que sur les modèles repliables. Le résultat obtenu sans rouleau est un sol meuble, non rappuyé, idéal pour le travail de fond en automne ou pour les exploitations qui ne pratiquent pas le labour. Lorsqu'on utilise ce matériel sans rouleau, la matière organique reste à la surface du sol, ce qui réduit considérablement les risques d'érosion.
Les modèles SYNKRO V à repliage hydraulique sont désormais équipés de quatre béquilles en option. Ainsi, les matériels peuvent être entreposés en toute sécurité et sans encombrer l'espace dans leur position repliée. De plus, la disposition symétrique des dents de ces modèles garantit un travail sans traction latérale et un excellent résultat de nivellement. 
Confort et sécurité
La sécurité mécanique contre les pierres NOVA, dotée d'un bloc-ressort horizontal et d'une force de déclenchement de 550 kg, ne nécessite désormais plus aucun entretien. Sur le SYNKRO V, les éléments de nivellement se règlent facilement de manière centralisée et sont désormais équipés d'une protection contre les surcharges sur tous les modèles. Grâce aux outils de travail adaptables, aux différentes options de socs et à une large gamme d'options d'équipement, le nouveau SYNKRO peut s'adapter individuellement aux conditions d'utilisation les plus diverses. Un réglage précis des machines permet d'obtenir un résultat homogène, ce qui constitue la base des étapes suivantes et garantit le succès des cultures.
Les nouveaux déchaumeurs SYNKRO de PÖTTINGER se distinguent par leur confort, leur fiabilité et leur large spectre d'utilisation. Grâce à une gamme de modèles très variée, aux avantages convaincants, ils sont parfaitement adaptés aussi bien aux petites exploitations familiales qu'aux grandes exploitations, aux entreprises de travaux agricoles ou encore aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Aperçu des photos :  
	[image: ]
	[image: ]

	Le nouveau SYNKRO bénéficie de nombreuses améliorations et nouveautés
	Un outil multifonctionnel pour un travail du sol respectueux des sols

	Lien vers l'image
	Lien vers l'image



D'autres photos et images d'illustration sont disponibles sur le site internet de PÖTTINGER à l'adresse : https://www.poettinger.at/fr_fr/services/downloadcenter
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