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Update: HARVEST ASSIST 4.0 – Pöttinger-App optimiert Futterernte
Neue Features unterstützen Grünlandsaison über die Ernteplanung hinaus
Die bekannte HARVEST ASSIST App von Pöttinger steigert den wirtschaftlichen Ertrag, bringt entscheidende Arbeitserleichterung, effizientes Management, massive Unterstützung in der Logistik und trägt zu homogener Futterqualität bei. Das kommende Release 4.0 visualisiert Standorte, organisiert Abläufe, trackt und navigiert Erntemaschinen – alles in Echtzeit auf einer übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche. Bei der Nutzung von HARVEST ASSIST fallen keine laufenden Kosten an. 
Die notwendige Telemetrie-Einheit PÖTTINGER CONNECT kommt in zwei aktualisierten Versionen: für ISOBUS und – jetzt neu – auch für Nicht-ISOBUS-Maschinen. PÖTTINGER CONNECT macht Mäher, Schwader, Ballenpressen und Ladewagen zu smarten Geräten, die mit HARVEST ASSIST kommunizieren. 
Echtzeit-Maschinendaten geben Überblick über relevante Erntedaten
In HARVEST ASSIST 4.0 werden kontinuierlich Maschinendaten in Echtzeit einer gesamten Erntegruppe zur Verfügung gestellt. Data Sharing ermöglicht allen Gruppenteilnehmenden, Einsicht in die relevanten Erntedaten wie Transport- und Arbeitszeiten, bearbeitete Fläche oder Erntemenge zu erhalten. Das heißt, egal ob Lohnunternehmen, landwirtschaftlicher Betrieb oder Maschinengemeinschaften: alle Teilnehmenden wissen, was jede Maschine zu jeder Zeit leistet. Zudem lässt sich mit der Erfassung des jährlichen Futteraufwuchses der Nährstoffbedarf pro Fläche einfach kalkulieren. 
Schwadvisualisierung: Lage, Position, Zustand
Die neue Version 4.0 zeigt auf einer übersichtlichen Karte Lage, Position und Zustand der Schwade an – immer aktuell und ohne Zeitverzögerung. Hohe Futtermassen im Schwad sind auf der Karte gekennzeichnet, so können Fahrende das Erntefahrzeug bei Bedarf rechtzeitig abbremsen und Verstopfungen vermeiden. Zudem gehören liegengebliebene Schwade der Vergangenheit an – mit ihnen Verschwendung und Futterreste im nachfolgenden Schnitt. 
Analyse und Optimierung der Ernte mit Ballenpresse
Beim Einsatz mit Ballenpresse zeigt die Ballenkarte nicht nur Gewicht, sondern auch Feuchte und Standorte der Ballen an. Dies ermöglicht ein selektives Sammeln und anschließendes Lagern der Ballen. Besonders interessant für Lohnunternehmen und Maschinengemeinschaften: Die App gibt die exakte Presszeit pro Ballen, Ladezeit pro Fuhre, sowie Leistungsdaten wie Hektarleistung, Arbeits- oder Transportzeit anderer Maschinen wie Mäher oder Schwader an. Das macht den Erfolg einzelner Wirtschaftsjahre, Schnitte oder Flächen miteinander vergleichbar. Diese Daten liefern eine solide Basis für die Berechnung der Maschinenkosten und damit auch die Preiskalkulation.
HARVEST ASSIST ist ein wertvolles Tool für die termingerechte und erfolgreiche Grünlandbewirtschaftung, das landwirtschaftliche Betriebe über den Ernteprozess hinaus unterstützt. 
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