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Nowości Pöttinger Przyczepa samozbierająca PROFI 5000
Wysokowydajny, lekki w uciągu model w klasie przyczep rotorowych
Modelem PROFI Pöttinger rozpoczyna nową erę przyczep rotorowych. PROFI 5000 jest u austriackiego specjalisty od techniki rolniczej najlżejszym w uciągu modelem w swojej klasie. Dzięki dużej przepustowości nowa przyczepa stanowi optymalną bazę do zbioru pasz wysokiej jakości. 
Jej krzywkowy podbieracz chroni darń, redukuje zanieczyszczenia, a także charakteryzuje się niewielkim zużyciem palców. Przy szerokości roboczej 2,1 m dokładnie zgrabia paszę także w trudnych warunkach pracy, przekazuje ją na mocny rotor z podwójnymi palcami i precyzyjnie prowadzi przez 31-nożową krótko tnącą belkę nożową (teoretyczna długość cięcia 45 mm). Noże o grubości zaledwie 4 mm potrzebują o dziesięć procent mniej mocy do cięcia w porównaniu z nożami o grubości 5 mm, przez co zbiór jest płynniejszy i bardziej ekonomiczny. Dla zapewnienia komfortu pracy maszyna jest standardowo wyposażona w system wychylenia belki nożowej EASY MOVE z centralnym zwalnianiem blokady noży. Dzięki dużej, ruchomej klapie zagęszczającej, zamontowanej na sztywnej ścianie przedniej możliwe jest optymalne wypełnienie przestrzeni załadunkowej.
Automatyczny system załadunku, w jaki jest standardowo wyposażone PROFI 5000, zapewnia równomierne rozłożenie siły podczas załadunku, co przekłada się na równomierne wypełnienie przyczepy, a przy tym komfort obsługi i dużą wydajność transportu. Czujnik na przedniej ścianie mierzy siłę nacisku wytwarzaną przez zieloną masę. Kolejny czujnik- czujnik kątowy- umiejscowiony na klapie zagęszczającej kontroluje ruch klapy.
Bezstopniowy silnik wraz automatycznym systemem rozładunku zapewnia również komfortowy rozładunek przyczepy. Steruje on ścianą tylną, podłogą rusztową i w modelach DB dodatkowo wałkami dozującymi. 
Aby chronić glebę, w modelu PROFI 5000 zastosowano opony o rozmiarze 710/35R22.5 (w podwoziu o ładowności 13 ton). 
Nowy model występuje również w wersji PROFI DF (Dry Forage), która jest wyposażona w specjalne profile dachowe przeznaczone do transportu materiałów suchych o niskiej gęstości, takich jak siano, słoma czy lucerna. 
PROFI 5000 specjalisty od produkcji przyczep samozbierających Pöttinger to doskonały start w klasę przyczep rotorowych, a także wielofunkcyjna przyczepa o szerokim zastosowaniu.
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