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Le seminatrici di precisione PURO H 3000 di PÖTTINGER convincono nell'impiego pratico
Macchine di serie disponibili per la stagione di semina 2027

Dopo la presentazione in anteprima all'Agritechnica 2025, la preserie della PURO 3000 si è ben comportata nei vari test effettuati la scorsa primavera. Nell'impiego pratico – sia nella semina su pacciame che in quella convenzionale fino a 8,5 km/h – hanno convinto soprattutto la precisione nel posizionamento dei semi in termini di distanza e profondità, nonché la facilità d'uso della macchina. Ora PÖTTINGER compie il prossimo grande passo per la seminatrice di precisione: il lancio della PURO H 3000 (con posizione di trasporto orizzontale tramite telaio telescopico) sui mercati europei.
La PURO H 3000 dispone di sei unità fila di semina, disponibili su richiesta anche con azionamenti elettrici. Queste migliorano ulteriormente la facilità di comando e preparano l'operatore a soluzioni automatiche come il Section Control e le densità di semina variabili. A seconda dell'interfila selezionata, la PURO H 3000 ha una larghezza di lavoro di 4,2 m o 4,5 m (larghezza di trasporto 3 m) ed è progettata per trattori con potenza a partire da 90 CV. Con un'interfila di 70 cm o 75 cm, la PURO H 3000 è ideale per girasole, mais o sorgo. 
Grazie a caratteristiche ben studiate come i coltri DUAL DISC a disco doppio, gli accessori aggiuntivi regolabili ed un’ampia gamma di opzioni di allestimento, la PURO H 3000 è impiegabile in modo versatile. Un'ampia gamma di attrezzi anteriori e l'elevata pressione dei coltri di 180 kg consentono una semina affidabile e precisa nelle condizioni d'impiego più disparate. Il comando semplice ed ergonomico, in combinazione con i serbatoi dotati di grande capacità, riduce i tempi di preparazione ed aumenta la produttività.
Precisione e flessibilità
L'elemento più importante della PURO H 3000 è il distributore di semina, che convince per la sua struttura semplice, il funzionamento affidabile ed i numerosi dettagli ben congegnati. Una speciale miscela plastica gli conferisce una perfetta stabilità strutturale, una lunga durata ed un'elevata resistenza alla torsione in qualsiasi condizione ambientale. Il distributore di semina funziona tramite depressione ed opera in sinergia con il trasporto gravitazionale dei semi verso il solco di semina, formando un sistema integrato coordinato denominato Precision Seed Placement (PSP).
Particolarmente pratico: per passare da una coltura all'altra bastano pochi semplici passaggi. Le ruote motrici di dimensioni generose garantiscono sicurezza d'impiego e trazione affidabile, anche in condizioni del terreno difficili.

Comfort d'impiego e prestazioni elevate
La struttura in due parti del distributore di semina rende l'impiego della macchina estremamente comodo e semplice. La sostituzione dei dischi di semina è possibile anche con il serbatoio di semina pieno. A tal fine, il serbatoio della semente in plastica da 68 litri è dotato di una guida scorrevole nella parte inferiore. Con 6 file, il grande serbatoio della semente può contenere fino a 900.000 semi di mais, garantendo alla PURO prestazioni estreme. 
Quando viene utilizzata con il serbatoio per fertilizzante da 1.300 litri, la PURO H 3000 è dotata di coltri per fertilizzante agganciati ed ammortizzati separatamente, realizzati come coltri a disco doppio. La profondità e la distanza della banda di fertilizzante sono regolabili individualmente, indipendentemente dalla fila di semina.
L'ormai affermata seminatrice di precisione PURO H 3000 è sinonimo di precisione, efficienza, stabilità e comfort d'impiego. A partire dalla primavera del 2027 verrà lanciata in Europa, seguita da altri paesi in tutto il mondo.
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