[image: ][image: ] Прес-реліз липень 2026                                 

Сівалка точного висіву PURO H 3000 від Pöttinger переконує в практичному застосуванні
Доступні серійні машини до сезону сівби 2027 
Після першої презентації на виставці Agritechnica 2025 попередня серія PURO 3000 минулої весни добре зарекомендувала себе на тестових ринках. Під час практичного застосування — як по мульчованій площі, так і на посівах після оранки зі швидкістю до 8,5 км/год — особливо вразили точне висівання насіння за відстанню та глибиною, а також простота керування машиною. Тепер для сівалки точного висіву від Pöttinger настає наступний великий крок: виведення на європейські ринки моделі PURO H 3000 (з горизонтальним транспортним положенням за допомогою телескопічної рами).
PURO H 3000 має шість висівних секцій, які також можуть бути оснащені електричними приводами (опція). Це ще більше підвищує зручність роботи та готує систему до автоматизованих рішень, таких як Section Control та регулювання норми висіву. Залежно від обраної відстані між рядками, PURO H 3000 має робочу ширину 4,2 м або 4,5 м (транспортна ширина — 3 м) і розрахована на трактори потужністю від 90 к.с. З шириною міжряддя 70 або 75 см модель PURO H 3000 ідеально підходить для посіву соняшнику, кукурудзи або сорго. 
Завдяки продуманим функціям, таким як подвійні дискові сошники DUAL DISC, регульовані додаткові робочі елементи та широкий вибір опцій оснащення, модель PURO H 3000 є універсальною у застосуванні. Різноманітні попередні робочі органи на вибір та високий тиск на сошник у 180 кг забезпечують надійний і точний посів у найрізноманітніших умовах роботи. Просте та ергономічне керування у поєднанні з об'ємними бункерами скорочує час налаштування та підвищує продуктивність.
Точність та універсальність
Найважливішим елементом PURO H 3000 є система розподілу насіння, яка вражає своєю простою конструкцією, надійною роботою та численними продуманими деталями. Спеціальна суміш пластмаси забезпечує їй стабільність форми, тривалий термін експлуатації та стійкість до деформації за будь-яких умов навколишнього середовища. Система розподілу працює за принципом вакууму та, у поєднанні з гравітаційною подачею насіння до посівного ложа, утворює злагоджену комплексну систему — Точне розкладання насіння (Precision Seed Placement (PSP)).
Особливо зручно: для переходу між різними культурами потрібно лише кілька рухів. Великі приводні колеса забезпечують надійність роботи та надійне зчеплення навіть у складних ґрунтових умовах.
Зручність у використанні та ефективність роботи
Двокомпонентна конструкція системи розподілу насіння робить роботу з машиною надзвичайно зручною та простою. Заміна висівних дисків можлива навіть при повному насіннєвому бункері. Для цього 68-літровий пластиковий насіннєвий бункер оснащений запірною заслінкою у нижній частині. У об'ємному бункері для насіння із шістьма рядами вміщується до 900 000 зерен кукурудзи — це забезпечує високу продуктивність моделі PURO H 3000. 
При застосуванні бункера для добрив об’ємом 1 300 літрів модель PURO H 3000 оснащена окремо підвішеними та амортизованими сошниками для добрив, виконаними у вигляді подвійних дискових сошників. Глибину та відстань смуги внесення добрив можна регулювати індивідуально, незалежно від ряду посіву.
Сівалка точного висіву PURO H 3000, яка вже добре зарекомендувала себе, вирізняється точністю, високою продуктивністю, стабільністю та зручністю в експлуатації. З весни 2027 року її почнуть впроваджувати на ринку Європи, а потім — у інших країнах світу.
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