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Nouveauté PÖTTINGER : remorque autochargeuse à rotor PROFI 5000
Un modèle puissant et facile à entraîner pour accéder à la catégorie des autochargeuses à rotor
Avec le modèle PROFI, PÖTTINGER entre dans une nouvelle ère pour les remorques autochargeuses à rotor. Chez le spécialiste autrichien du matériel agricole, la PROFI 5000 est le modèle le plus facile à entraîner de sa catégorie. Grâce à son débit élevé, elle offre toutes les qualités requises pour récolter un fourrage de grande qualité. 
Son pick-up pendulaire à cames préserve la couche végétale, réduit les salissures et limite l'usure des dents. Avec une largeur de ramassage de 2,1 m, le pick-up ramasse proprement la récolte même dans des conditions difficiles, la transfère vers le puissant rotor à double rangée d'étoiles et la guide avec précision à travers la barre de coupe à 31 couteaux (longueur de coupe théorique : 45 mm). Avec une épaisseur de seulement 4 mm, les couteaux permettent une récolte efficace nécessitant peu de puissance, avec une réduction d’environ 10 % de l’énergie requise pour la coupe par rapport à des couteaux de 5 mm d’épaisseur. Pour un travail confortable et sécurisé, la machine est équipée de série du système de pivotement latéral de la barre de coupe EASY MOVE avec déverrouillage centralisé des couteaux. Grâce au large volet de compression mobile intégré à la paroi frontale fixe, la remorque autochargeuse peut être chargée de manière optimale.
Le système de chargement automatique la remorque PROFI 5000, également fourni de série, assure une répartition régulière, sans pointes d'efforts lors du chargement. Il assure ainsi un remplissage homogène de la caisse, améliorant le confort d’utilisation et maximisant la capacité de transport. Un capteur situé sur la paroi frontale mesure la pression exercée par le flux de fourrage entrant. Un second capteur, placé sur le volet de compression, mesure l’angle et les mouvements de celui-ci.
Le déchargement est tout aussi confortable grâce à un entraînement hydraulique à vitesse variable associé à l’automatisme de déchargement. Celui-ci commande la porte arrière, le fond mouvant et, sur les modèles DB, également les rouleaux doseurs. 
Afin de préserver cette précieuse ressource qu’est le sol, la remorque autochargeuse PROFI 5000 est équipée de pneus de grande dimension, à savoir 710/35R22,5 (sur le châssis de 13 tonnes). 
Les modèles grand volume PROFI DF (« DRY FORAGE »), disponibles avec un toit tôlé en option, ont été spécialement développés par PÖTTINGER pour le transport de produits secs à faible densité spécifique tels que le foin, la paille ou la luzerne.
La PROFI 5000 de PÖTTINGER est le modèle idéal pour accéder à la catégorie des remorques autochargeuses à rotor et se distingue comme une machine polyvalente adaptée à tous les types de récoltes.
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	La PROFI 5000 est puissante et facile à entraîner
	Un fourrage propre et un débit élevé
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D'autres photos et images d'illustration sont disponibles sur le site internet de PÖTTINGER à l'adresse : https://www.poettinger.at/fr_fr/services/downloadcenter
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