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Neue Grubber der SYNKRO Reihe von Pöttinger
Universalgrubber überzeugen mit zahlreichen neuen Features
Eine Vielzahl an neuen und bewährten Features sowie zahlreiche individuelle Anpassungsmöglichkeiten machen den neuen SYNKRO Grubber zu einem wahren Multitalent der konservierenden Bodenbearbeitung. Die angebauten, 2-balkigen (starr, 2,5 m oder 3 m Arbeitsbreite), bzw. 3-balkigen (starr oder klappbar, 3 m bis 5 m Arbeitsbreite) Universalgrubber SYNKRO leisten hervorragende Arbeit beim Stoppelsturz, der Grundbodenbearbeitung im Herbst, der Saatbettbereitung bei Mulchsaat oder dem Umbruch von Zwischenfrüchten. 
Die starren Varianten sind nun auch mit optionalen Tasträdern verfügbar. Diese sorgen – besonders relevant bei unebenen oder kupierten Flächen – für eine konstante Arbeitstiefe, was den Boden optimal auf die Aussaat vorbereitet. 
Der Nachläufer lässt sich nun sowohl bei den starren als auch bei den klappbaren Ausführungen ganz einfach abnehmen. Das Ergebnis der Arbeit ohne Nachläufer ist ein lockeres, nicht rückverfestigtes Arbeitsbild – ideal für die Grundbodenbearbeitung im Herbst oder für Betriebe, die ohne Pflug arbeiten. Beim Einsatz ohne Nachläufer bleibt organische Masse an der Bodenoberfläche erhalten, was die Gefahr von Erosion deutlich reduziert.
Die hydraulisch klappbaren SYNKRO V Modelle haben vier optionale Abstellstützen erhalten. Dadurch lassen sich die Maschinen sicher und platzsparend in geklappter Stellung abstellen. Außerdem sorgt die symmetrische Zinkenanordnung dieser Modelle für seitenzugfreies Arbeiten und für ein exzellentes Einebnungsergebnis. 
Komfort und Einsatzsicherheit
Die mechanische Steinsicherung NOVA mit horizontal liegendem Federpaket und einer Auslösekraft von 550 kg ist jetzt wartungsfrei. Die Einebnungseinheiten sind beim SYNKRO V komfortabel zentral einstellbar, und sie sind nunmehr bei allen Modellen mit Überlastsicherung ausgestattet. Mit den adaptierbaren Arbeitswerkzeugen, unterschiedlichen Scharoptionen und einem breiten Spektrum an Ausstattungsoptionen kann individuell auf die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen reagiert werden. Präzise Maschineneinstellung ermöglichen ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis – die Grundlage für spätere Arbeitsschritte und erfolgreichen Ackerbau.
Die neuen SYNKRO Grubber von Pöttinger punkten mit Komfort, Einsatzsicherheit und einem breiten Anwendungsfeld. Mit der überzeugenden Auswahl an Varianten sind sie ideal sowohl für kleinere Familienbetriebe als auch für große Betriebe oder Maschinengemeinschaften.  
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