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Nuevos cultivadores de la gama SYNKRO de Pöttinger
Los cultivadores universales convencen con numerosas características nuevas
Una variedad de características nuevas y aprobadas, así como numerosas posibilidades de adaptación individual, convierten el nuevo cultivador SYNKRO en un talento múltiple del laboreo del suelo conservador. Los cultivadores universales suspendidos SYNKRO de 2 filas (rígido, ancho de trabajo de 2,5 m o 3 m) o de 3 filas (rígido o plegable, ancho de trabajo de 3 m hasta 5 m) hacen un trabajo excelente en el volteo de rastrojo, del laboreo del suelo base en otoño, de la preparación del semillero en siembra de mínimo laboreo o en el cambio de cultivo de cobertura. 
Las variantes rígidas también están disponibles ahora con ruedas palpadoras opcionales. Éstas aportan - especialmente relevante en superficies desniveladas o cortadas - una profundidad de trabajo constante, lo que prepara el suelo de forma óptima para la siembra. 
El rodillo ahora es fácilmente desmontable, tanto en la versión rígida como plegable.  El resultado del trabajo sin rodillo es una imagen de trabajo suelto, no compactado - ideal para el laboreo del suelo base en otoño o para explotaciones que trabajan sin arado. Al trabajar sin rodillo queda masa orgánica en la superficie del suelo, lo que reduce claramente el peligro de erosión.
Los modelos plegables hidráulicamente SYNKRO V disponen de cuatro pies de apoyo. Así las máquinas se pueden estacionar de forma segura y con poca demanda de espacio en posición plegada. Además, la colocación simétrica de las púas de estos modelos aporta un trabajo sin tirones laterales y un excelente resultado de nivelación. 
Confort y seguridad de uso
El seguro contra piedras mecánico NOVA con muelles horizontales y una fuerza de activación de 550 kg ahora no necesita mantenimiento. Las unidades de nivelación son de cómodo ajuste central en el SYNKRO V, y van equipadas en todos los modelos con seguro contra sobrecarga. Con las herramientas de trabajo adaptables, las diferentes opciones de rejas y un amplio espectro de opciones de equipamiento, se puede reaccionar de forma individual a las diferentes condiciones de uso. Un ajuste preciso de la máquina permite un resultado de trabajo uniforme - la base para trabajos posteriores y cultivo exitoso.
Los nuevos cultivadores SYNKRO de Pöttinger destacan por su comodidad, seguridad de uso y un amplio uso. Con la elección de las diferentes opciones es la máquina ideal tanto para explotaciones pequeñas como grandes o cooperativas.
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