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Nuovi coltivatori della serie SYNKRO di PÖTTINGER
I coltivatori universali convincono grazie alle numerose nuove caratteristiche
Una vasta gamma di caratteristiche nuove e collaudate, oltre a numerose possibilità di personalizzazione, rendono il nuovo coltivatore SYNKRO un vero e proprio tuttofare nella lavorazione conservativa del terreno. I coltivatori portati SYNKRO a 2 barre (fissi, con larghezze di lavoro di 2,5 m o 3 m) o a 3 barre (fissi o pieghevoli, con larghezze di lavoro da 3 m a 5 m) svolgono un lavoro eccellente nell'abbattimento delle stoppie, nella lavorazione del terreno in autunno, nella preparazione del letto di semina per la semina su pacciame o nella lavorazione delle colture intercalari. 
Le versioni fisse sono ora disponibili anche con ruote tastatrici, disponibili su richiesta. Questi garantiscono – aspetto particolarmente importante in caso di terreni irregolari o ondulati – una profondità di lavoro costante, preparando così il terreno in modo ottimale alla semina. 
Il rullo di trascinamento può ora essere smontato con estrema facilità sia nei modelli fissi che in quelli pieghevoli. Il risultato del lavoro senza rullo di trascinamento è un terreno leggero e non ricompattato – ideale per la lavorazione primaria del suolo in autunno o per le aziende agricole che non utilizzano l'aratro. Nell'impiego senza rullo di trascinamento, sulla superficie del terreno rimane materia organica, riducendo notevolmente il rischio di erosione.
Per i modelli SYNKRO V con ribaltamento idraulico sono disponibili su richiesta 4 piedini di appoggio. In questo modo è possibile effettuare il rimessaggio sicuro delle macchine in posizione ripiegata, occupando poco spazio. Inoltre, la disposizione simmetrica dei denti di questi modelli garantisce un lavoro privo di trazione laterale ed un eccellente risultato di livellamento. 

Comfort e sicurezza d'impiego
Il dispositivo meccanico di sicurezza contro corpi estranei NOVA con molle orizzontali e forza di disinnesto di 550 kg è esente da manutenzione. Nel SYNKRO V le unità di livellamento sono comodamente regolabili centralmente e sono ora dotate di protezione da sovraccarico su tutti i modelli. Grazie agli attrezzi di lavoro adattabili, a differenti tipi di vomeri e ad un'ampia gamma di opzioni di allestimento, è possibile adattarsi in modo personalizzato alle più svariate condizioni d'impiego. Una regolazione precisa delle macchine garantisce un risultato uniforme – la base per le fasi successive del lavoro e per una lavorazione del terreno di successo.
I nuovi coltivatori SYNKRO di PÖTTINGER si distinguono per il comfort, l'affidabilità e la loro versatilità. Grazie alla vasta gamma di modelli disponibili, sono ideali sia per le piccole aziende a conduzione familiare che per le grandi aziende o i consorzi per l'uso comune di macchine agricole.
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