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Les semoirs monograines PURO H 3000 de PÖTTINGER font leurs preuves sur le terrain
Machines de série disponibles pour la saison des semis 2027
Après sa première présentation au salon Agritechnica en novembre 2025, la présérie du PURO 3000 a démontré ses qualités sur les marchés tests au printemps. En conditions réelles d'utilisation – aussi bien en semis sous mulch qu'en semis après labour, jusqu'à 8,5 km/h, ce sont surtout la précision du dépôt des graines en termes d'espacement et de profondeur, ainsi que la simplicité d'utilisation de la machine, qui ont convaincu. C'est maintenant la prochaine grande étape pour le semoir monograine de PÖTTINGER : le lancement du PURO H 3000 (avec position de transport horizontale grâce à un châssis télescopique) sur les marchés européens.
Le PURO H 3000 dispose de six éléments en ligne, qui peuvent également être équipés, en option, d'entraînements électriques. Ceux-ci améliorent encore davantage la facilité d'utilisation et permettent l'utilisation de solutions automatiques telles que le « Section Control » et la modulation de débit. En fonction de l'espacement des rangs choisi, le PURO H 3000 offre une largeur de travail de 4,2 m ou 4,5 m (largeur de transport : 3 m) et est conçu pour les tracteurs d'une puissance minimale de 90 ch. Avec un écartement des rangs de 70 ou 75 cm, le PURO H 3000 est idéal pour le tournesol, le maïs ou le sorgho. 
Grâce à des fonctionnalités bien pensées telles que les socs à double disques DUAL DISC, les accessoires complémentaires réglables et un large choix d'options  le PURO H 3000 offre une grande polyvalence. Les différents accessoires disponibles et la forte pression des socs, de 180 kg, permettent un semis fiable et précis dans les conditions d'utilisation les plus diverses. La simplicité et l'ergonomie d'utilisation, associées à des trémies de grande capacité, réduisent les temps de préparation et augmentent la productivité.
Précision et polyvalence
L'élément le plus important du PURO H 3000 est la distribution monograine, qui séduit par sa conception simple, son fonctionnement fiable et ses nombreux détails ingénieux. Un mélange spécial de matières plastiques lui confère une grande résistance à la déformation et une longue durée de vie, quelles que soient les conditions environnementales. La séparation des graines s'effectue par dépression et fonctionne en association avec le transport gravitaire des graines vers le sillon de semis, formant ainsi un système global coordonné, le « Precision Seed Placement » (PSP).
Particulièrement pratique : quelques opérations suffisent pour passer d'une culture à l'autre. Des roues d'entrainement aux dimensions généreuses garantissent une grande sécurité d'utilisation et une traction fiable, même sur des terrains difficiles.
Confort d'utilisation et débit de chantier
La conception en deux parties du système de distribution rend l'utilisation de ce matériel particulièrement pratique et simple. Le remplacement des disques de semis est également possible lorsque la trémie est pleine. À cet effet, la trémie à semences en plastique de 68 litres est équipée d'une trappe guillotine située dans sa partie inférieure. Avec six rangs, la trémie aux dimensions généreuses peut contenir jusqu'à 900 000 grains de maïs, ce qui confère au PURO H 3000 une grande efficacité. 
Lorsqu'il est équipé de la fertilisation avec trémie de 1 300 litres, le PURO H 3000 dispose de socs double disques indépendants et montés individuellement sur ressorts. La dépose de l'engrais est indépendante de la ligne de semis avec des écartements et des profondeurs réglables individuellement.
Le semoir monograine PURO H 3000, qui a aujourd'hui déjà montré ses qualités, est synonyme de précision, d'efficacité, de robustesse et de confort d'utilisation. Son déploiement en Europe sera effectif à partir du printemps 2027, avant d'être étendu à d'autres pays à travers le monde.
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D'autres photos et images d'illustration sont disponibles sur le site internet de PÖTTINGER à l'adresse : https://www.poettinger.at/fr_fr/services/downloadcenter
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