Nowość: Wał nożowy do brony TERRADISC T od 4 do 6 m

Elastyczne zastosowanie do ciąganych krótkich bron talerzowych

Krótkie brony talerzowe są wszechstronnie wykorzystywane w uprawie gleby. Aby zwiększyć efektywność i elastyczność pracy od teraz Pöttinger oferuje do krótkich bron talerzowych segmentu profi TERRADISC 4001 T, 5001 T i 6001 T wał nożowy.

**Większa elastyczność**

Aby zwiększyć elastyczność zastosowania modele TERRADISC T o szerokości roboczej 6 metrów mogą być wyposażone w wał nożowy. Tak wyposażoną maszynę można wykorzystać do przygotowania gleby do siewu przez wykonanie podorywki na polu po zbiorze zboża, rzepaku, słonecznika i kukurydzy, uzyskując znakomity efekt wmieszania resztek pożniwnych. Dzięki dodatkowemu rozdrobnieniu gleby nie ma potrzeby wcześniejszej uprawy ścierniska. To oszczędność czasu i zasobów naturalnych. Wmieszanie masy organicznej i jej mikrobiologiczne przerobienie pozytywnie wpływa na właściwości gleby. To z kolei utrudnia zagnieżdżanie się i zimowanie organizmów szkodliwych w glebie i zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodników. Gdy wał nożowy nie jest potrzebny, można go podnieść do góry i wówczas nie ma kontaktu z glebą.

**Idealne rozdrobnienie**

Noże pracującego z przodu wału są uporządkowane spiralnie. Dzięki stałemu kontaktowi noży z glebą praca jest spokojna i zapewnia stałe punktowe obciążenie krawędzi tnącej. Wał o średnicy 350 mm ma wysoką liczbę obrotów. Te cechy gwarantują stale wysoką jakość cięcia i jego dużą intensywność, a to w konsekwencji przejawia się silnym efektem rozdrobnienia Przez duży i równomierny opór cięcia wał nożowy nawet na twardych glebach pracuje niezawodnie. Ustawienie głębokości pracy wału jest regulowane hydraulicznie. Dzięki temu można szybko reagować na zmieniające się warunki.

**Również jako doposażenie**

Wał nożowy można zamontować na dotychczasowych modelach TERRADISC T o szerokości roboczej od 4 do 6 metrów i od roku produkcji 2018. Wszystkie potrzebne elementy do montażu wału są już na maszynie, dlatego nie trzeba nic w niej zmieniać.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Wyposażone w wał nożowy modele TERRADISC T mają szersze możliwości zastosowania i są bardziej elastyczne | Spiralna forma i mała średnica wału zapewniają optymalne efekty rozdrobnienia gleby |
| <https://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/5278> | <https://www.poettinger.at/de_at/Newsroom/Pressebild/5277> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: <http://www.poettinger.at/presse>