# Новинка від Pöttinger: TINECARE V 12050 MASTER

## Точний просапний штригель для механічної боротьби з бур'янами

Новий TINECARE V 12050 MASTER від Pöttinger – це ідеально збалансований точний штригель для суцільного догляду за культурними рослинами незалежно від ширини міжряддя. Він служить для контролю бур’янів та сприяє розвитку культурних рослин. TINECARE V 12050 MASTER підходить для всіх основних культур – як після обороту пласта, так і без нього. Штригель забезпечує відмінні результати навіть у добре розвинених посівах.

Стабільна рама гарантує оптимальний розподіл ваги по всій робочій ширині – значний внесок у найкращий результат роботи аж до крайньої лапи. Машина для догляду за посівами, що складається, оснащена унікальною системою пружин із тиском та великими копіювальними колесами. Завдяки великій амплітуді руху граблини ідеально копіюють нерівності ґрунту.

**Вирішальна перевага для розвитку культури**

TINECARE витягує бур'яни або залишає їх на поверхні, де вони безпечно висихають. Якнайшвидше застосування дає культурі необхідну перевагу в рості над конкуруючими бур'янами в боротьбі за світло, воду та поживні речовини. Завдяки робочій ширині 12 метрів новий штригель Pöttinger забезпечує високу продуктивність на великій площі. Він дуже економічний – ідеальний для високопродуктивного, сучасного рослинництва.

Для зручного транспортування та компактного зберігання раму можна скласти на 5 секцій, в результаті чого транспортна ширина складе всього 2,95 метра. Завдяки 6-балковій конструкції та великій відстані між балками 360 мм, TINECARE має пропускну здатність для порівняно великої кількості органічної маси. За потреби секції граблин можна легко очистити. Тому точний просапний штригель Pöttinger TINECARE V 12050 MASTER має маркування «підходить для посіву по мульчі».

**Повна гнучкість і мінімальне обслуговування**

Граблини непрямо підвішені та широко встановлені. Це забезпечує постійний тиск на граблини незалежно від поверхні поля і високу стабільність роботи – ключ до комплексного успіху в боротьбі з бур'янами по всій площі.

Тиск на граблини можна плавно регулювати гідравлічно в діапазоні від 500 г до 6 000 г – зручно з кабіни трактора в будь-який момент під час роботи. Кут нахилу граблин і висота рами також можуть бути налаштовані відповідно до вимог ділянки. Залежно від стадії розвитку рослин і стану ґрунту боронування може бути бережним або агресивним.

Базова версія TINECARE V 12050 MASTER має 400 граблин. За необхідності можна встановити шість додаткових граблин для роботи з хорошим перекриттям. Це необхідно, наприклад, при використанні без системи автоматичного керування GNSS. Кінці граблин мають подовжену зношувану довжину 125 мм. Опційно доступні твердосплавні граблини DURASTAR PLUS зі значно довшим терміном служби.

Великі шини в стандартній комплектації мають рифлений протектор, сільськогосподарський протектор доступний як опція. Керовані опорні колеса в задній частині машини покращують копіювання ґрунту в напрямку руху і, таким чином, сприяють підвищенню стійкості машини. Для універсального використання, навіть на просапних культурах, положення всіх копіювальних коліс можна зручно відрегулювати для всіх поширених міжрядь.

Машина також може бути оснащена штригелем на колії. Це запобігає повторному притисканню вирваних бур'янів задніми копіювальними колесами.

TINECARE V 12050 MASTER від Pöttinger забезпечує відмінні результати роботи аж до крайньої граблини – для успішного рослинництва як в органічному, так і в традиційному землеробстві.

Новий високоточний штригель Pöttinger буде доступний з вересня 2025 року.

**Зображення:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TINECARE V 12050 MASTER, компактне транспортування завдяки 5-секційній системі складання | Стабільна рама для оптимального копіювання |
| <https://mediapool.poettinger.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=H5G1I8E7H7h6> | <https://mediapool.poettinger.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=P2m1o1i1I4u1> |

Інші оптимізовані до друку зображення: <http://www.poettinger.at/presse>

50 років техніки для рослинництва: Інновації та прогрес з 1975 року. Святкуйте з нами: <https://www.poettinger.at/uk_ua/company/newsdetail/15843/poettinger-50>

## Успішніше з Pöttinger

Австрійська сімейна компанія Pöttinger Landtechnik з головним офісом у м. Гріскірхен спеціалізується на кормозаготівельній, ґрунтообробній та посівній техніці і цифровій сільськогосподарській техніці робить значний внесок у стабільне підвищення ефективності, продуктивності та якості сільськогосподарського виробництва. Компанія Pöttinger позиціонує себе як партнера, на якого можна покластися. Протягом десятиліть компанія Pöttinger є світовим лідером на ринку прес-підбирачів зі стабільним показником експорту близько 90 відсотків.