# Nowości Pöttinger TINECARE V 12050 MASTER

## Precyzyjna brona pieląca do mechanicznego zwalczania chwastów

Nowa brona TINECARE V 12050 MASTER firmy Pöttinger to doskonale wyważona, precyzyjna brona pracująca niezależnie od rzędów. Służy do zwalczania chwastów oraz stymuluje wzrost roślin. TINECARE V 12050 MASTER nadaje się do pracy we wszystkich konwencjonalnych uprawach - zarówno do pielęgnacji upraw prowadzonych w technologii orkowej, jak i bezorkowej. Zapewnia doskonałe rezultaty pracy, nawet w późniejszych fazach rozwoju roślin.

Stabilna rama nowej brony zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru na całej szerokości roboczej, co w znacznym stopniu przyczynia się do uzyskania doskonałych wyników pracy na całej szerokości roboczej maszyny. Maszyna jest składana oraz wyposażona w unikalny system sprężyn dociskających oraz duże koła kopiujące. Duży zakres pracy sprężyn elementów roboczych pielnika gwarantuje ich optymalne dopasowanie do nierówności podłoża.

**Zdecydowanie lepszy start dla upraw**

TINECARE przysypuje chwasty lub odkłada je na powierzchni, gdzie wysychają. Jak najwcześniejsze zastosowanie daje uprawom niezbędną przewagę nad konkurencyjnymi chwastami w wyścigu o światło, wodę i składniki odżywcze. Nowa brona Pöttinger o szerokości roboczej 12 metrów zapewnia dużą wydajność na hektar. Maszyna ta jest bardzo ekonomiczna - idealnie sprawdza się w nowoczesnym, efektywnym rolnictwie.

Aby ułatwić transport i zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania, ramę można złożyć na 5 części - finalna szerokość transportowa wynosi zaledwie 2,95 m. Dzięki 6-belkowej konstrukcji oraz dużemu rozstawowi belek- 360 mm - TINECARE umożliwia przepuszczanie stosunkowo dużych ilości materii organicznej. W razie potrzeby pola zębów można łatwo oczyścić. To pozwala określić bronę pieląca Pöttinger TINECARE V 12050 MASTER jako odpowiednią do pracy ,,po siewie w mulcz”.

**Pełna wszechstronność oraz niskie koszty utrzymania**

Zęby są pośrednio sprężynowane i mają optymalną amortyzację. Dzięki temu zapewniony jest ich stały docisk oraz duża efektywność pracy, niezależnie od ukształtowania terenu – jest to klucz do skutecznego zwalczania chwastów na całej powierzchni.

Docisk zębów można płynnie regulować hydraulicznie w zakresie od 500 g do 6000 g - wygodnie z kabiny ciągnika i w dowolnym momencie podczas jazdy. Poza tym można dostosować kąt ustawienia zębów oraz wysokość ramy do warunków pracy. W zależności od fazy rozwojowej roślin oraz warunków glebowych, odchwaszczanie może być łagodne lub agresywne.

Brona TINECARE V 12050 MASTER posiada unikalny system 400 zębów w wyposażeniu standardowym. W razie potrzeby można zamontować sześć dodatkowych zębów do pokrycia pól pracy. Jest to konieczne na przykład w przypadku pracy bez automatycznego sterowania GNSS. Czubki zębów mają wyjątkowo długą, bo aż 125 mm długość roboczą. Na życzenie dostępne są wzmocnione powłoką wolframowo-węglikową zęby DURASTAR PLUS, które mają znacznie dłuższą żywotność.

Duże opony są standardowo wyposażone w rowkowany bieżnik - opona o profilu AS jest dostępna jako opcja. Skrętne koła kopiujące, umieszczone z tyłu maszyny, zwiększają dokładność kopiowania nierówności pola w kierunku jazdy, a tym samym dodatkowo przyczyniają się do stabilności maszyny. Aby zapewnić wszechstronne zastosowanie również w uprawach rzędowych, wszystkie koła kopiujące można łatwo regulować w położeniu bocznym. To pozwala na dostosowanie ich do wszystkich powszechnie stosowanych metod uprawy.

Dodatkowo maszynę można wyposażyć w zagarniacz śladów. Zapobiega to ponownemu dociskaniu wyrwanych chwastów przez tylne koła kopiujące.

TINECARE V 12050 MASTER firmy Pöttinger zapewnia doskonałe efekty pracy na całej szerokości roboczej. Maszyna ta może sprawdza się zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i konwencjonalnym.

Nowa precyzyjna brona pieląca Pöttinger będzie dostępna od września 2025 roku.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TINECARE V 12050 MASTER, kompaktowy transport drogowy dzięki 5-częściowej składanej ramie | Stabilna rama dla optymalnego dopasowania do podłoża |
| <https://mediapool.poettinger.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=H5G1I8E7H7h6> | <https://mediapool.poettinger.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=P2m1o1i1I4u1> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku: [www.poettinger.at/presse](http://www.poettinger.at/presse)

50 lat maszyn uprawowych: Innowacja i jakość od 1975 roku. Zapraszamy do świętowania z nami: <https://www.poettinger.at/go/50jahre-ackerbau>

## Z nami osiągniesz sukces

Austriacka firma rodzinna Pöttinger Landtechnik z siedzibą w Grieskirchen specjalizuje się w maszynach zielonkowych, maszynach uprawowych, technologii siewu oraz cyfrowej technologii rolniczej. Dzięki temu wnosi znaczący wkład w zrównoważone zwiększanie efektywności, wydajności oraz jakości produkcji rolnej. Pöttinger stawia na partnerstwo i wiarygodność w relacjach z klientami. Pöttinger od dziesięcioleci jest światowym liderem na rynku przyczep samozbierających, ze stabilnym wskaźnikiem eksportu wynoszącym około 90%.